一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南省利盈再生资源有限公司报废医疗设备拆解再利用项目

	项目代码
	2505-411421-04-01-856033

	建设单位联系人
	徐**
	联系方式
	155****5711

	建设地点
	商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号

	地理坐标
	（ 115 度 6 分 25.5471秒， 34 度 39 分 30.0462秒）

	国民经济

行业类别
	C4210金属废料和碎屑加工处理；C4220非金属废料和碎屑加工处理；C4330专用设备修理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42-85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421及422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	民权县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2505-411421-04-01-856033

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	3
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是      
	用地（用海）

面积（m2）
	2155

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《民权县静脉产业园建设总体方案（2018~2020年）》

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《民权县静脉产业园建设总体方案（2018~2020年）》相符性分析

静脉产业园建设是目前国内外解决城乡低值废弃物资源化的最佳解决方案。静脉产业园的建设需要具有规模的可回收的废弃物产生量，并能够为回收和再利用提供市场空间，政府和社会愿意为废弃资源处理支付相应的费用。自“十二五”以来，民权县社会经济快速增长。良好的发展趋势为静脉产业园的建立提供了良好的条件。一般情况下，单个再生资源加工企业无力建立高效且覆盖面广的回收系统来充分保障企业生产所需的废物原料，而建设静脉产业园可以对各类废物回收利用企业进行统一规划，集中建设，有利于资源的合理配置与高效整合，从经济效益、社会效益和环境效益方面达到有效统一。建设高技术水平的固体废弃物集中处置场所，减少小体量、分散式处理场所，便于管理和运营，可以有效地控制固体废弃物处置和再利用过程中可能产生的“二次污染”问题。
民权县静脉产业园综合考虑选址需满足的具体用地、交通、市政、工程地质和环保等具体要求，结合民权县区域环境、民权县城乡总体规划及民权县土地利用总体规划，民权县静脉产业园场址定于民权县中心城区西北部花园乡西王庄村。 

民权县静脉产业园场址紧临陇海铁路及G310国道（冰熊大道）、西环路等城市道路，交通便捷，区位条件较优越；场址与周边居住区有一定的防护距离，对周边居民影响较小，且有一定发展余地，有必要的环境容量；场址位于民权县中心城区外；园区内无不良工程地质和水文地质条件，适宜项目建设。 

①规划范围 

民权县静脉产业园规划范围东至老城干渠、西至吴堂河（花园乡西王庄西侧）、南至G310国道、北至陇海铁路，规划面积52.1公顷。 

②区域配套条件

园区规划所在地具有良好的建园基础。园区地理位置优越，交通便利，紧邻G310 国道（冰熊大道）、西环路等城市快速路，园区周边交通四通八达，利于整体区域的垃圾收集与运输。园区附近有可靠的电力供应，生活垃圾焚烧发电项目产生的电能可就近并入国家电网；园区周边有可靠的生产、生活供水水源以及污水排放条件。

③总体目标 

近期，到2021年，民权县静脉产业园城乡生活垃圾、餐厨垃圾无害化处置和资源利用核心功能全面形成，废旧轮胎、电子电器废弃物资源化利用等产业协同发展，城乡生活垃圾收运体系构建完善，园区基础设施完备健全，“核心功能+协同产业”发展格局基本形成，打造成为环境优美、技术先进、管理规范、绿色低碳并具有环保教育功能的公园式静脉产业园。 

近期，到2021年，园区力争形成年处置利用各类废弃物能力32.8万吨以上，实现营业收入3.5亿元以上，利税0.6亿元。城镇生活垃圾收集率达到95%以上，农村生活垃圾收集率达到80%。生活垃圾焚烧处理能力占无害化处置总能力的比例达 100%，餐厨垃圾无害化处理率达到100%，电子电器废弃物、废旧轮胎回收处置率 100%。企业污染排放达标率100%，污水集中处理率达到100%，中水利用率达到100%。

④空间布局 

根据物质流、能量流、产业关联性和基础设施共享，结合民权县静脉产业园实际土地资源及周边产业布局状况，开展民权县静脉产业园布局的总体设计，通过优化产业和基础设施的空间布局，体现产业集聚和循环链接效应，实现土地资源的节约集约高效利用和污染物集中排放处置。空间布局结构如下： 
按照城市废弃物处置类别不同，将民权县静脉产业园分为城市高值废弃物处置区和城市低值废弃物处置区，总体形成“一心、二区”的空间布局。总用地面积52.1公顷。其中： 
一心：即公共服务中心，位于园区的西南部，用地规模约1.77公顷。通过设立科普展厅，着力打造科普基地和循环经济教育基地，大力宣传推广民权县静脉产业园发展理念和模式，广泛开展废弃物资源化利用教育和知识普及，全面提升公众对废弃物资源化利用的认知度和参与度，为全社会废弃物资源化利用提供示范。二区：即“城市低值废弃物处置区”“城市高值废弃物处置区”。
——城市低值废弃物处置区。在园区南部、西部，用地规模约30公顷。以生活垃圾焚烧发电项目为核心，并配套建设餐厨垃圾无害化处理项目，开展低值废弃物资源化利用示范。 

——城市高值废弃物处置区。在园区东北部，用地规模约23.5公顷。规划建设废旧轮胎回收利用、废电子电器拆解等城市高值废弃物处置区，按照突出龙头、外引内育、配套集成拉长链条的要求，建设区域废旧物资回收和加工利用基地。

相符性分析：本项目为新建项目，属于C4210金属废料和碎屑加工处理、C4220非金属废料和碎屑加工处理，本项目外购报废医疗设备（主要为医用X光透视仪、B型超声扫描仪、呼吸机等医疗设备）及配套附属设备（电脑、病床等）进行拆解、维修等工作，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，且项目已在民权县发展和改革委员会备案，符合国家产业政策和地方发展规划；本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，根据项目租赁厂区土地证（详见附件6）及民权高新技术产业开发区管理委员会开具的入驻证明（详见附件4），项目厂区用地为工业用地，项目用地符合用地规划要求；项目属于报废医疗设备拆解、维修项目，根据《民权县静脉产业园空间布局图》（详见附图3），项目位于民权县静脉产业园区城市高值废弃物处置区内，符合民权县静脉产业园发展规划。

	其他符合性分析
	1、产业政策合理性

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中“四十二、环境保护及资源节约综合利用 8．废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”，项目建设符合国家产业政策。本项目已在民权县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为：2505-411421-04-01-856033。
2、本项目与“三线一单”相符性分析

根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、商丘市生态环境准入清单动态更新成果的公告《商丘市生态环境准入清单》（2024.6.14）以及查阅河南省三线一单综合信息应用平台，相符性如下：
（1）生态保护红线

根据河南省三线一单综合信息应用平台及《商丘市生态环境分区管控成果动态更新》（2023年10月），商丘市生态保护红线总数共计8个，分别位于梁园区、民权县、柘城县、虞城县、永城市、宁陵县、夏邑县、睢县。民权县涉及的生态保护红线为商丘市黄河、河南民权黄河故道国家湿地公园（林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地）、国家二级公益林，本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，距离民权县生态保护红线（商丘黄河）的最近距离为4.644km，项目选址不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。项目在商丘市生态保护红线分布图中的位置详见附图4。

（2）环境质量底线

①大气环境：根据河南省大气环境管控分区，本项目所在地大气环境分区管控类型为大气一般管控区。环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10、O38h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，随着民权县人民政府落实《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》（商环委办〔2025〕2号）等方案的实施，可有效改善当地区域环境空气质量。项目采取相应污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境产生影响较小，符合环境质量底线的要求。

②地表水：本项目运营期不涉及生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理，经民权县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，终排大沙河。因此，本项目满足水环境质量底线要求。

③噪声：项目所在区域声环境功能区划为3类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。

④土壤：本项目选址区域周边无居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域，无优先保护类耕地，距离最近的敏感点为西北侧327m处的王庄村；项目营运期产生的废气经处理后均能够达标排放，污染物排放情况、污染防治设施的设置均符合相关最新政策的要求；本项目用地性质属于工业用地，项目危废暂存间等区域按照相关要求进行防渗处理，其他区域进行硬化处理，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。

（3）资源利用上线

项目运营期不使用高污染燃料，运营过程能源采用供电能；项目厂区租赁已有厂房进行建设生产，用地性质为工业用地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入清单
本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，属于民权县一般管控单元，项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》相符性分析详见下表；与民权县一般管控单元（民权县一般管控区）管控要求相符性分析详见表1-2。

  本项目与河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）相符性分析
文件要求
本项目特点
相符性
全省生态环境总体准入要求
一般管控单元
空间布局约束
1. 严格执行国家、河南省法律法规及产业政策要求，不得引进淘汰类、限制类及产能过剩的产品。2. 在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于鼓励类项目，项目建设符合国家产业政策。项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，用地性质为工业用地。
符合
污染物排放管控
重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。
项目为报废医疗设备简单拆解、维修，满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。
符合
环境风险防控
完善环境风险常态化管理体系，强化环境风险预警防控与应急，保障生态环境安全。
评价要求企业完善环境风险常态化管理体系，强化环境风险预警防控与应急，保障生态环境安全。
符合
资源利用效率
实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，全面推行清洁能源替代，提升资源能源利用效率。
项目运营期不使用煤炭，供水由供水管网提供。
符合
重点区域生态环境管控要求
京津冀及周边地区（郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口市以及济源示范区）

空间布局约束
1. 坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。 2. 严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 3. 原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合 30 万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。 4. 优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。 5. 新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 6. 严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。
项目不属于“两高”项目，不属于低效落后产能；项目运营期不燃用高污染燃料，不属于条款中规定的磷铵、电石等禁止或限制类行业或危险化学品生产项目、石化项目等。项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，用地属于工业用地，符合民权县静脉产业园相关规划，不属于采矿项目。
符合
污染物排放管控
1. 落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。2. 聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。 3. 全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。4. 全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。5. 推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。

项目无组织排放执行特别控制要求。项目为报废医疗设备简单拆解、维修，项目运营期不使用国三及以下排放标准营运中重型柴油货车。
符合
环境风险防控
1. 对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。2. 矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。3. 加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。

项目运营期不使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。不属于矿山开采等项目。
符合
资源利用效率
1. 严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。2. 到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。3. 到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

项目运营期不使用煤炭，项目为C42废弃资源综合利用业。不属于钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业。
符合
重点流域生态环境管控要求
省辖淮河流域
空间布局约束
1. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，以及新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。2. 严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。
项目为C42废弃资源综合利用业，不属于新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
符合
污染物排放管控
1. 严格执行洪河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域水污染物排放标准，控制排放总量。2. 推进城镇污水处理厂建设，提升污水收集效能。加强农业农村污染防治，以乡镇政府所在地、南水北调中线工程总干渠沿线村庄为重点，梯次推进农村生活污水治理；加快推进畜禽粪污资源化利用。
项目所在区域河流为大沙河，不涉及河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域。

符合

环境风险防控
1. 以涡河、惠济河、包河、沱河、浍河等河流跨省界河段为重点，加大跨省界河流污染整治力度，推进闸坝优化调度。2. 对具有通航功能的重点河流加强船舶污染物防控，防治事故性溢油和操作性排放的油污染。
符合
资源利用效率
1. 在提高工业、农业和城镇生活用水节约化水平的同时，提高非常规水利用率；重点抓好缺水城市污水再生利用设施建设与改造。2. 在粮食核心区规模化推行高效节水灌溉；实施工业节水减排行动，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。3. 重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。
项目不涉及。
符合
1）项目三线一单研判分析结论

经研判，初步判定该项目位置无空间冲突。

根据管控单元压占分析，项目涉及环境管控单元1个，生态空间分区1个，水环境管控分区1个，大气管控分区1个，自然资源管控分区0，岸线管控分区0个，水源地0个，湿地公园0个，风景名胜区0个，森林公园0个，自然保护区0个。厂区周边10km无森林公园、风景名胜区、自然保护区。距离项目最近的生态保护红线为河南省商丘市民权县生态保护红线-生态功能重要，距离约4.644km；距离项目最近的湿地公园为河南民权黄河故道国家湿地公园，距离约8.750km，距离项目最近的水源地是商丘市黄河，距离约3.641km。
项目涉及环境管控单元1个（民权县一般管控区），生态一般管控区1个（河南省商丘市民权县其他区域1），水环境-水环境一般管控区1个（废黄河商丘市吴屯水库控制单元），大气-大气环境一般管控区1个。 
2）项目与河南省“三线一单”准入研判分析报告相符性分析

①环境管控单元分析
经对比，项目涉及1个河南省环境管控单元，其中优先保护单元0个，重点管控单元0个，一般管控单元1个，详见下表。

  项目与涉及的河南省环境管控单元相符性分析一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
ZH41142130001
民权县一般管控区
一般
商丘市
民权县
空间布局约束
1、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。新建、扩建金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。3、鼓励依托国能民权热电发展蒸汽使用量大、污染轻的工业企业。4、做好民权葡萄酒生产加工，鼓励建设集酿酒葡萄种植、葡萄酒酿造、休闲旅游和文化推广于一体的葡萄酒庄，大力发展葡萄酒庄园经济。
本项目位于民权县静脉产业园中，用地为工业用地。
符合
污染物排放管控
1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。
项目运营期生活污水经化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂处理，终排大沙河；项目运营期不涉及生产废水。运营期固废均妥善处置。
符合
环境风险防控
/
/
/
资源开发效率要求
/
/
/
②水环境管控分区分析

经比对，项目涉及1个河南省水环境管控分区，其中水环境优先保护区0个，工业污染重点管控区0个，城镇生活污染重点管控区0个，农业污染重点管控区0个，水环境一般管控区1个，详见下表。

  本项目与涉及的河南省水环境管控分区相符性分析一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
YS4114213210134
废黄河商丘市吴屯水库控制单元
一般
商丘市
民权县
空间布局约束
/
/
/
污染物排放管控
1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级 A 排放标准。
项目不属于污水处理厂。
符合
环境风险防控
/
/
/
③大气环境管控分区分析 

经比对，项目涉及1个河南省大气环境管控分区，其中大气环境优先保护区0个，高排放重点管控区0个，布局敏感重点管控区 0个，弱扩散重点管控区0个，受体敏感重点管控区0个，大气环境一般管控区1个，详见下表。

  本项目与涉及的河南省大气环境管控分区相符性分析一览表

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
YS4114213310001
一般
商丘市
民权县
空间布局约束
大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能。全面推进“散乱污”企业综合整治，全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。
项目为报废医疗设备简单拆解、维修项目，不属于钢铁、焦炭及建材类项目；不属于“散乱污”企业。建设单位不属于达不到标准的落后产能和不达标企业。
符合
污染物排放管控
实施轻型车国六b排放标准和重型车国六排放标准.全面实施非道路柴油移动机械第四阶段排放标准、船舶国二排放标准。淘汰20万辆以上国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。
项目运营期采用国六排放标准车辆进行原料及产品运输。不使用国三及以下排放标准汽车和未登记或冒黑烟工程机械。
符合
环境风险防控
/
/
/
资源开发效率要求
/
/
/
综上，本项目符合《河南省“三线一单”准入研判分析报告》，符合三线一单要求。
3、项目用地规划相符性
本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，租赁已有厂房进行生产建设（租赁合同详见附件5），根据项目租赁厂区土地证（详见附件6）及民权高新技术产业开发区管理委员会开具的入驻证明（详见附件4），项目厂区用地为工业用地，项目用地符合用地规划要求；项目属于报废医疗设备拆解、维修项目，根据《民权县静脉产业园空间布局图》（详见附图3），项目位于民权县静脉产业园区城市高值废弃物处置区内，符合民权县静脉产业园发展规划。根据《废弃电器电子产品处理工程设计规范》（GB50678-2011）中“Ⅰ类工程项目总用地面积≤80000m2、Ⅱ类工程项目总用地面积≤60000m2、Ⅲ类工程项目总用地面积≤40000m2”，项目租赁厂区面积为2155m2，其中办公室面积为100m2，生产车间面积为2055m2，生产车间内分为半成品存放区、成品暂存区、原料暂存区、维修区、拆解区；项目用地满足相关规范要求。
4、项目与商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2025]2号）的相符性分析

  项目与商环委办〔2025〕2号相符性分析一览表

文件相关要求
本项目建设情况
相符性
商丘市2025年蓝天保卫战实施方案
13.深化扬尘污染综合治理。持续开展扬尘污染治理提升行动，以城市建成区及周边房屋建筑、市政、交通、水利、拆除等工程为重点，细化完善重点扬尘污染源管控清单，提升扬尘污染精细化管理水平。突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段防控，切实做好土石方开挖、回填等施工作业期间全时段湿法作业强化各项扬尘防治措施落实；建立城区主次干道、背街小巷，国省、县、乡道路、高速公路酒水、清扫、保洁及相关道路工程的扬尘污染防治责任制度，严格渣土运输车辆规范化管理，鼓励引导施工工地使用新能源渣土车、商砼车运输，依法查处渣土车密闭不严、带泥上路、沿途遗撒、随意倾倒等违法违规行为。加强重点建设工程达标管理，实施分包帮扶，对土石方作业实施驻场监管。严格矿山开采、运输和加工过程防尘、除尘措施。加快全市扬尘污染防治智慧化监控平台建设，完成与省级平台的互联互通和数据上报。
本项目租赁已建厂房进行生产，施工期主要为设备进厂安装工作，因此本项目施工期无扬尘产生；运营期废气主要为粉尘，运营期粉尘经收集后进入袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒达标排放。
相符
20.开展环境绩效等级提升行动。加强企业绩效监管，对已评定A级、B级和绩效引领性企业开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求，或存在严重环境违法违规行为的企业严格实施降级处理。开展重点行业环保绩效创A行动，充分发挥绩效A级企业引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，不断提升环境绩效等级,2025年全市新增A级、B级企业及绩效引领性企业40家以上基本消除D级企业。

本项目为报废医疗设备简单拆解、维修项目，项目建设严格按照重污染天气绩效分级涉PM企业绩效引领性指标进行建设生产。
相符
商丘市2025年碧水保卫战实施方案
5.持续推动企业绿色转型发展。坚决制“两高一低”项目盲目发展，严格新建项目准入把关；严格落实生态环境分区管控加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀、制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。

项目不属于“两高一低”类项目，项目为报废医疗设备拆解项目，不属于焦化、有色金属、化工、电镀、制革、造纸、印染、农副食品加工等行业；项目运营期不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂处理，终排大沙河。
相符
10.深化工业园区水污染整治。开展工业园区污水收集处理能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板到2025年底，永城经济技术开发区化工园区、宁陵先进制造业化工园区基本建成独立专业化工生产废水集中处理设施(或依托骨干企业)。

项目位于民权县静脉产业园，项目运营期不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂处理，终排大沙河
相符
商丘市2025年净土保卫战实施方案
3.严格重点建设用地准入管理。强化对土地用途变更、收储、供应等环节的联动监管。依法应当开展土壤污染状况调查的地块须在土地储备入库前完成调查，自然资源部门应将调查情况作为必备要件纳入土地收储卷宗。生态环境部门会同自然资源部门组织开展半年、年度重点建设用地安全利用核算。推动国土空间规划、土地用途管制、土壤环境管理等多源数据共享。
项目位于民权静脉产业园内，租赁已建厂房进行建设生产，项目用地为工业用地，符合相关土地规划。
相符

商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案
19.开展货运车辆运输监管。督促重点行业企业规范管理运输车辆、厂内车辆以及非道路移动机械，以满足绩效分级指标需求或其他移动源管理相关要求，对不满足绩效分级运输要求的实施动态调整。强化大宗物料运输企业门禁系统日常监管，2025年8月底前，完成全覆盖监督帮扶，对发现的问题企业限期整改到位。各县(市、区)生态环境部门对环保绩效A、B(含B-)级和绩效引领性等行业企业门禁系统建设使用情况开展抽查。鼓励未列入重点行业绩效分级管控的企业参照开展车辆管理，加大企业自我保障能力。
项目建成后，原料及成品运输车辆严格采用国6b排放标准车辆，建设单位按照相关要求进行车辆管理工作。
相符

由上表可知，项目的建设符合商环委办[2025]2号中相关规定。

5、项目与《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相符性分析

项目与《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相符性分析详见下表。
  项目与豫政[2024]12号相符性分析一览表

文件相关要求
本项目情况
相符性
严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。
项目为报废医疗设备拆解项目，不属于“两高”项目，项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉PM企业绩效引领性企业进行建设。
相符
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，建立多部门联合执法机制，定期对生产企业、销售场所、使用环节进行监督检查。鼓励引导企业生产和使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，推动现有高VOCs含量产品生产企业加快升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装、包装印刷、电子制造等行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，对完成原辅材料替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。
项目运营期不使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。
相符
由上表可知，项目建设满足《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相关要求。
6、项目与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）相符性分析

项目与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）相符性分析详见下表。
  项目与HJ527-2010相符性分析一览表
HJ527-2010相关要求
本项目情况
相符性
总体要求
1.废弃电器电子产品处理建设项目的选址和建设应符合当地城市规划的要求。 2.应采取当前最佳可行的处理技术及必要措施，并符合国家有关环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。 3.应优先实现废弃电器电子产品及其零（部）件的再使用。 4.应对所有进出企业的废弃电器电子产品及其产生物分类，建立台账，并对其重量和（或）数量进行登记。5.应建立废弃电器电子产品处理的数据信息管理系统，并将有关信息提供给主管部门、相关企业和机构。6.禁止将废弃电器电子产品直接填埋。 7.禁止露天焚烧废弃电器电子产品，禁止使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺处理废弃电器电子产品。

1.项目位于民权县静脉产业园内，用地为工业用地，符合民权县规划要求。2.项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后进入民权县污水处理厂进一步处理；废气经收集后由袋式除尘器处理；项目废气、废水处理设施均为可行技术。3.项目报废医疗设备及配套设备经拆解后外售拆解下的零部件，由相关企业进行再使用生产。4.企业对进出厂的设备及拆解后的零部件进行分类，建立台账，并进行数量的登记工作。5.评价要求企业运营期建立废弃电器电子产品处理的数据信息管理系统，并将有关信息提供给主管部门、相关企业和机构。6、7.项目为报废医疗设备及辅助设备简单拆解、维修项目，不涉及填埋、焚烧、酸浸工序；生产设备不涉及冲天炉、简易反射炉等设备。
相符
收集、运输及贮存污染控制技术要求
收集污染控制技术要求：

1.废弃电器电子产品应分类收集。2.不应将废弃电器电子产品混入生活垃圾或其他工业固体废物中。3.收集的废弃电器电子产品不得随意堆放、丢弃或拆解。4.应将收集的废弃电器电子产品交给有相关资质的企业进行拆解、处理及处置。5.应分开收集废弃阴极射线管(CRT)及废弃液晶显示屏，并且不能混入其他玻璃制品。6.废弃空调器、冰箱和其他制冷设备在收集过程中，应避免制冷剂泄漏。7.当收集含有毒有害物质的零(部)件、元(器)件时，应将其单独存放，并应采取避免溢散、泄漏、污染环境或危害人体健康的措施。

1.项目收购的报废医疗设备及配套设备分类收集存放；2.项目收购的全国各医疗机构产生，不会混入生活垃圾或其他工业固废；3.项目收集的报废医疗设备均存放在全封闭车间相应暂存区内，按照顺序及要求进行拆解的后续工作；4.项目仅对入厂设备进行简单拆解、维修工作，不进行深度拆解、处理及处置工作，建设单位属于有拆解资质的企业。5.项目不单独收集废弃阴极射线管(CRT)及废弃液晶显示屏及其他玻璃制品；6.项目不涉及废弃空调器、冰箱和其他制冷设备。7.项目不单独收集零部件。
相符
运输污染控制技术要求：

1.对于运输，收集商、运输商、拆解或(和)处理企业应对以下信息进行登记，且记录保存至少3年；收集商、运输商、拆解或(和)处理企业名称；运输工具名称、牌号；出发地点及日期、运达地点及日期、所运输废弃电器电子产品名称、种类和(或)规格；所运输废弃电器电子产品的重量和(或)数量。2.运输商在运输过程中不得随意丢弃废弃电器电子产品，应防止其散落。3.禁止运输商对废弃电气电子产品采取任何形式的拆解、处理及处置。4.禁止运输废弃电器电子产品与易燃、易爆或腐蚀性物质混合运输。5.运输车辆符合下列规定：运输车辆宜采用厢式货车，运输车辆的车厢、底板必须平坦完好，周边栏板必须牢固。6.运输废弃阴极射线管(CRT)及废弃印制电路板的车辆应使且有防雨设施的货车。7.运输废弃冰箱、空调时应防止制冷剂释放到空气中；在运输、装载和卸载废弃冰箱时应防止发生碰撞或跌落，废弃冰箱应保持直立，不得倒置或平躺放置。
1.项目运营期对运输，收集商、运输商等进行相关信息登记，记录保存3年。2、3.项目委托专业运输公司进行货物运输，并跟随厂区负责人员，建立相关台账，防止运输商在运输过程中不得随意丢弃废弃电器电子产品，防止运输商对废弃电气电子产品采取任何形式的拆解、处理及处置。4.项目报废医疗设备运输不与易燃、易爆或腐蚀性物质混合运输。5.项目委托专业运输公司进行运输，运输车辆采用厢式货车、底板平坦完好，周边栏板牢固；并记录相关运输信息及原料信息。6.项目不涉及废弃阴极射线管(CRT)及废弃印制电路板的运输。7.项目不涉及废弃空调、冰箱等设备的收购拆解工作。
相符
贮存污染控制技术要求：

1.各种废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识。2.对于届于危险废物的废弃电器电子产品的零(部)件和处理废弃电器电子产品后得到的物品经鉴别属于危险废物时，其贮存场地应符合 GB18597的相关规定。3.露天贮存场地的地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。4.回收废制冷剂的钢瓶应符合GB 150的相关规定，且单独存放。5.废弃电视机、显示器、阴极射线管(CRT)、印制电路板等应贮存在有防雨遮盖的场所。6.废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。7.处理后的粉状物质应封装贮存。
1.项目各报废医疗设备按照相关要求分类存放，并在显著位置设有标识。2.项目设置危废间用于暂存运营期产生的危险废物，危废暂存间符合 GB18597的相关规定。3.项目无露天储存场地，项目物料储存均位于全封闭车间内。4.项目不回收废制冷剂的钢瓶。5.项目收购的报废医疗设备及配套设备均存放在全封闭车间内。6.项目车间内不得有明火或热源，并采取适当的措施避免引起火灾。7.项目仅对报废医疗设备进行简单拆解及简单维修工作，不涉及粉状物质。

相符
拆解污染控制技术要求
一般规定：

1.拆解设施应放置在混凝士地面上，该地面应能防止地面水、雨水及油类混入或渗透。2.各种废弃电器电子产品应分类拆解。3.应预先取出所有液体(包括润滑油)，并单独盛放。4.附录B所规定的零(部)件、元(器)件及材料应预先取出。废弃电器电子产品中的电源线也应预先分离。5.禁止丢弃预先取出的所有零(部)件、元(器)件及材料，应按本标准第7章、第8 章的规定进行处理或处置。

1.项目生产车间内地面全硬化处理；2.运营期各类设备分类拆解；3.项目主要为报废医疗设备拆解，医疗设备中无液体（包括润滑油等）；4.运营期电池、电路板、硒鼓等零部件均预先取出，电源线预先分离，取出的零部件暂存于专用容器内，项目不对零部件深度拆解，拆解后的零部件外售有资质的单位处理。项目不对电线电缆线进一步拆除，直接外售处理。
相符
再使用：

1.对废弃电器电子产品进行清洗及组装时，应设置专用场地，并应设有防电器短路保护的装置。2.当采用干式方法清洗可再使用的废弃电器电子产品的整机及零(部)件时，所产生的废气应进行收集和处理，处理后的废气排放应符合 GB16297的控制要求。3.当采用湿式方法清洗可再使用的废弃电器电子产品的整机及零(部)件时，清洗后的废水应循环使用，处理后的废水排放符合GB8978 的控制要求。4.废气、废水处理后产生的粉尘、残渣及污泥，应按GB5085.1~7进行鉴别，经鉴别属于危险废物的应按危险废物处置。
1.项目不涉及组装及清洗工序；2.项目对拆解的设备进行简单清灰工作，拆解后零部件表面粉尘采用毛刷或洗耳球清理；产生的颗粒物经收集后由“袋式除尘器”处理，处理后的废气排放符合 GB16297的控制要求；3.项目不采用湿式方式清洗；4.项目运营期产生的危险废物经收集后委托有资质的单位拉走处理。
相符

处理污染控制技术要求
一般规定：

1.废弃电器电子产品的处理技术应有利于污染物的控制、资源再生利用和节能降耗，处理设施安全可靠、节能环保。2.处理废弃电器电子产品应在厂房内进行，处理设施应放置在能防止地面水、油类等液体渗混凝土地面上，且周围应有对油类、液体的截流、收集设施。3.废弃电器电子产品处理企业应具备相应的环保设施，包括废水处理、废气处理、粉尘处理止或降低噪声等装置，各项污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准的有关规定。4.采用物理粉碎分选方法处理废弃电器电子产品应设置除尘装置，并采取降低噪声措施，当湿式分选时，应设置废水处理及循环再利用系统。5.采用化学方法处理废弃电器电子产品应设置废气处理系统、化学药液回收装置和废水处理系统。6.采用焚烧方法处理废弃电器电子产品应设置烟气处理系统，处理后废气排放应符合GB1848有关规定。7.对废弃电器电子产品处理中产生的本企业不能处理的固体废物，应交给有相关资质的企业回收利用或处置。
1.项目收购各地区医疗部门产生的报废医疗设备，进行简单的拆解、维修工作，拆解后的零部件作为产品进行外售，由有资质的单位对其进行再生产利用；项目拆解、维修整个过程均采用人工操作，安全可靠，节能环保；2.项目各工序均位于封闭车间内，车间地面全硬化处理，项目所拆解的设备不含油类、液体类物质，且项目不对拆解后的零部件进行深度拆解；3.项目运营期废气、废水、噪声及固废均按照现行环保要求进行处理并满足相关排放标准要求；4.项目不涉及粉碎分选过程；5、6.项目运营期不涉及化学方法及焚烧方法处理；7.项目运营期产生的危险固废经收集后委托有资质的单位拉走处理。
相符

由上表可知，本项目与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）要求相符。
7、项目与《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令第40号）相符性分析
项目与《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令第40号）相符性分析详见下表。

  项目与《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令第40号）相符性分析一览表

《电子废物污染环境防治管理办法》相关要求
本项目情况
相符性
新建、改建、扩建拆解、利用、处置电子废物的项目，建设单位（包括个体工商户）应当依据国家有关规定，向所在地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报批环境影响报告书或者环境影响报告表（以下统称环境影响评价文件）。前款规定的环境影响评价文件，应当包括下列内容：
（一）建设项目概况；
（二）建设项目是否纳入地方电子废物拆解利用处置设施建设规划；
（三）选择的技术和工艺路线是否符合国家产业政策和电子废物拆解利用处置环境保护技术规范和管理要求，是否与所拆解利用处置的电子废物类别相适应；
（四）建设项目对环境可能造成影响的分析和预测；
（五）环境保护措施及其经济、技术论证；
（六）对建设项目实施环境监测的方案；
（七）对本项目不能完全拆解、利用或者处置的电子废物以及其他固体废物或者液态废物的妥善利用或者处置方案；
（八）环境影响评价结论。

本项目为新建报废医疗设备及配套设备拆解项目，项目现处于评价阶段，本报告表包含建设项目概况、相关规划相符情况、相关行业规范相符性情况、对环境可能造成影响的分析和预测、环境保护措施技术论证、监测方案、危废及一般固废处置方案及环境影响评价结论。
相符
建设项目竣工后，建设单位（包括个体工商户）应当向审批该建设项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要采取的环境保护措施验收。前款规定的环境保护措施验收，应当包括下列内容：
（一）配套建设的环境保护设施是否竣工；
（二）是否配备具有相关专业资质的技术人员，建立管理人员和操作人员培训制度和计划；
（三）是否建立电子废物经营情况记录簿制度；
（四）是否建立日常环境监测制度；
（五）是否落实不能完全拆解、利用或者处置的电子废物以及其他固体废物或者液态废物的妥善利用或者处置方案；
（六）是否具有与所处理的电子废物相适应的分类、包装、车辆以及其他收集设备；
（七）是否建立防范因火灾、爆炸、化学品泄漏等引发的突发环境污染事件的应急机制。

项目现处于环评阶段，评价要求企业建设完成后及时进行环保验收工作，验收文件包含要求的相关内容。
相符
建设电子废物集中拆解利用处置区的，应当严格规划，符合国家环境保护总局制定的有关技术规范的要求。

项目厂区地面均硬化处理，各处理工序均位于全封闭车间内，整个生产过程按照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）中相关要求进行。
相符
从事拆解、利用、处置电子废物活动的单位（包括个体工商户）应当按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常定期监测。从事拆解、利用、处置电子废物活动的单位（包括个体工商户）应当按照电子废物经营情况记录簿制度的规定，如实记载；未完全拆解、利用或者处置的电子废物以及固体废物或液态废物的种类、重量或者数量及去向等。监测报告及经营情况记录簿应当保存3年。
项目运营期按照相关要求进行日常监测工作；项目严格按照相关要求记录经营情况及各产品、危废去向等。相关记录信息保存3年。
相符
从事拆解、利用、处置电子废物活动的单位（包括个体工商户），应当按照经验收合格的培训制度和计划进行培训。拆解、利用和处置电子废物，应当符合国家环境保护总局制定的有关电子废物污染防治的相关标准、技术规范和技术政策的要求。禁止使用落后的技术、工艺和设备拆解、利用和处置电子废物。禁止露天焚烧电子废物。禁止使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺利用、处置电子废物。禁止以直接填埋的方式处置电子废物。拆解、利用、处置电子废物应当在专门作业场所进行。作业场所应当采取防雨、防地面渗漏的措施，并有收集泄漏液体的设施。拆解电子废物，应当首先将铅酸电池、镉镍电池、汞开关、阴极射线管、多氯联苯电容器、制冷剂等去除并分类收集、贮存、利用、处置。贮存电子废物，应当采取防止因破碎或者其他原因导致电子废物中有毒有害物质泄漏的措施。破碎的阴极射线管应当贮存在有盖的容器内。电子废物贮存期限不得超过1年。

项目运营期严格按照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）中相关要求进行。项目运营期仅对入厂的设备进行简单拆解、维修工作，不对拆解后的零部件进行深度拆解工作。项目入厂设备主要为医疗设备，不含矿物油等液体物质。项目不涉及焚烧、填埋、酸浸工艺，项目车间全封闭，并进行硬化工作。项目不涉及制冷设备等。本项目原料、固废、危废在厂内贮存期间均不超过1年。
相符
由上表可知，项目与《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环保总局令第40号）相关要求相符。

8、项目与《废弃电器电子产品回收处理污染控制导则》（GB/T32357-2015）相符性分析

项目与《废弃电器电子产品回收处理污染控制导则》（GB/T32357-2015）相符性分析详见下表。

  项目与GB/T32357-2015的相符性分析一览表
GB/T32357-2015相关要求
本项目情况
相符性
废弃电器电子产品回收的污染控制基本要求
1.对废弃电器电子产品应分类收集和贮存，并标识。2.在回收过程中不得对废弃电器电子产品拆解。3.收集含有显示器的产品时，应按阴极射线管，液晶，等离子等不同显示器结构进行分类和贮存。4.收集制冷设备时，应检查制冷系统的完整性，并分别分类收集和标识。制冷系统完好的制冷设备在运输和贮存时应采取必要的防护措施，以利于制冷剂和压缩机润滑油的回收利用。5.对于可能存有残余液体的产品，在运输和贮存时应采取必要的措施，以避免液体泄漏。6.废弃电器电子产品的运输工具应设置防护措施，集水集油措施，以避免掉落、泄漏等污染环境或危害人体健康。7.贮存场地应具有防渗的水泥硬化地面。8.贮存场地应具有可防止废液或废油类等液体积存、泄漏的排水和污水收集系统。9.位于室外的贮存场地应具有防止雨淋的遮盖措施，如安装防雨棚等。10.贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。对于可能泄露可燃气体的产品，例如含有碳氢类制冷剂的制冷产品，应在贮存区域安装可燃气体监测报警装置。11.应根据废弃电器电子产品不同类别制定贮存场地的特征污染物监测制度。
1.本项目为报废医疗设备简单拆解、维修，收购的原料主要为各医疗机构淘汰的医疗设备及配套设备，各不同类型的医疗设备、配套设备分类收集、贮存、标识。2.项目回收过程中不对废弃电器电子产品拆解。3.项目收购的设备包含部分电脑等含显示屏的设备，项目不对显示屏进行拆解，相关显示屏直接外售处理。4.项目不涉及制冷设备的回收。5、6、7.项目运输报废医疗设备过程中委托专业的运输公司进行输送，运输车辆车底进行防渗处理，设置相关防护措施，并跟随相关人员，防止运输过程中出现意外情况；项目厂区生产车间按照相关要求进行硬化防渗措施，防止贮存过程中设备中液体泄漏造成污染。8.项目设置危废暂存间，同时在厂区贮存区设施废油临时收集容器。9.项目不涉及室外贮存场。10.项目厂区内不得由明火或热源，项目不涉及制冷类设备。11.本项目仅对入厂的医疗设备进行简单拆解、维修工作，不对拆解下的零部件进行深度拆解，不对显示屏等进行拆解，拆解工作由人工进行，不使用机械拆解，无破碎工作，项目不涉及GB/T32357附录B 中的相关情况。
相符
废弃电器电子产品处理的污染控制基本要求
1. 废弃电器电子产品应在集中、独立的场地处理。2.处理场地应位于室内，具有防止水、油类等液体渗透的水泥硬化地面。3.具有对处理场地地面的冲洗水、处理过程中产生的废水或废油等液体物质的截流、收集设施和油水分离设施。4.据废弃电器电子产品不同类别和不同处理工艺，分区域拆解处理和管理。5.应配备与废弃电器电子产品处理工艺相应的污染预防设施。6.应制定与废弃电器电子产品处理工艺相应的特征污染物和污染源监测制度，以及废弃电器电子产品处理的污染应急预案。7.应对废弃电器电子产品处理过程中产生的严控拆解物标识和分类管理。列入国家危险废物名录的严控拆解物，依据GB18597的有关规定，应按危险废物进行标识和管理。8. 应对严控拆解物进一步处理过程中产生的严控处理物标识和分类管理。如不能自行处理严控拆解物，应当交给有相关资质的企业处置或无害化利用。9.非严控拆解物，依据GB18599的有关规定，按一般工业固体废物进行处理和管理。如不能自行处理，应交给符合环保要求的资源综合利用企业回收利用。
1.项目报废医疗设备及配套设备均在集中、独立的场地处理。2.项目暂存、拆解、维修等工序均位于室内，生产车间地面按照相关要求进行硬化防渗处理。3.项目地面主要使用扫把进行清扫，不进行地面冲洗，不涉及地面冲洗水。4.项目按照相关要求分区处理。5.项目设置袋式除尘器处理拆解、焊接工序产生的颗粒物。6.项目仅对入厂的医疗设备进行简单拆解、维修工作，不对拆解下的零部件进行深度拆解，不对显示屏等进行拆解，拆解工作由人工进行，不使用机械拆解，无破碎工作，项目不涉及GB/T32357附录C中的情况；7.项目按照相关要求严格控制产生的一般固废及危废。8.仅对入厂的医疗设备进行简单拆解、维修工作，不对拆解下的零部件进行深度拆解，不对显示屏等进行拆解，拆解工作由人工进行，不使用机械拆解，无破碎工作，项目按照相关分类要求进行外售或委托有资质的单位拉走处理。9.项目一般固废按照GB18599有关规定进行处理管理。
相符
由上表可知，项目与《废弃电器电子产品回收处理污染控制导则》（GB/T32357-2015）的相关要求相符。

9、项目与《废弃电器电子产品处理工程设计规范》（GB50678-2011）相符性分析

项目与《废弃电器电子产品处理工程设计规范》（GB50678-2011）相符性分析详见下表。

  项目与GB50678-2011的相符性分析一览表
GB50678-2011相关要求
本项目情况
相符性
项目的设计规模与项目构成
1.建设项目工程设计规模应根据所在地区废弃电器电子产品的产生量、回收方式及发展规划确定。2.废弃电器电子产品处理建设项目设计规模的确定,应符合下列规定：年处理废弃电器电子产品能力2×104t以上至4×104t,应为Ⅰ类工程项目。年处理废弃电器电子产品能力1×104t以上至2×104t,应为Ⅱ类工程项目。年处理废弃电器电子产品能力1×104t及以下，应为Ⅲ类工程项目。3.Ⅰ类工程项目总用地面积≤80000m2、Ⅱ类工程项目总用地面积≤60000m2、Ⅲ类工程项目总用地面积≤40000m2。4.废弃电器电子产品处理工程应包括进/出厂检查、贮存、拆解、处理设施和相应的辅助设施。
1.本项目为报废医疗设备简单拆解、维修，收购的原料主要为各医疗机构淘汰的医疗设备及配套设备，项目年处理1万台报废医疗设备及配套设备。2.项目年拆解报废医疗设备及配套设备在1×104t以下，为Ⅲ类工程项目。3.项目占地2155m2，小于40000m2。4.项目报废医疗设备拆解、维修包含进/出厂检查、贮存、拆解、处理设施和相应的辅助设施。5、6、7.项目运输报废医疗设备过程中委托专业的运输公司进行输送，运输车辆车底进行防渗处理，设置相关防护措施，并跟随相关人员，防止运输过程中出现意外情况；项目厂区生产车间按照相关要求进行硬化防渗措施，防止贮存过程中设备中液体泄漏造成污染。8.项目设置危废暂存间，同时在厂区贮存区设施废油临时收集容器。9.项目不涉及室外贮存场。10.项目厂区内不得由明火或热源，项目不涉及制冷类设备。
相符
厂址选择
1.废弃电器电子产品处理建设项目厂址选择，应确保符合职业安全卫生的要求，同时应防止或避免建设项目的危险或有害因索对周边人群居住或活动的环境造成污染及危害。2.废弃电器电子产品处理建设项目厂址的选择,应根据下列规定经技术经济比较后确定:厂址选择应符合现行国家标准《环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1的有关规定,并应通过该项目环境影响评价报告书的认定。厂址宜选择在工业园区内。厂址选择宜靠近当地废弃电器电子产品产生量大、配套设施或回收体系集中的地区。厂址周边应具有方便的交通运输条件。厂址的选择不宜设在当地居住区、文化区、商业区、医疗区等常年主导风向上风侧。采用焚烧法处理废弃电器电子产品的设施距离主要居民区,以及学校、医院等公共设施的距离,不应小于800m。采用化学处理法处理废弃电器电子产品的设施距离主要居民区,以及学校、医院等公共设施的距离,不应小于600m。厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源,且应具有污水排放的条件。
1.项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，位于民权县静脉产业园区内，不会对周围人群居住或活动的环境造成污染及危害。2.项目现处于环评阶段，项目位置满足相关规划要求；项目位于民权县静脉产业园园区内，项目厂区南侧为310国道，具有方便的交通运输条件。项目不位于当地居住区、文化区、商业区、医疗区等常年主导风向上风侧。本项目仅对报废医疗设备及配套设备进行简单维修及拆解工作，不进行焚烧、化学处理。项目用水、用电均由市政供水、供电；项目运营期不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后进入民权县污水处理厂处理。
相符
由上表可知，项目与《废弃电器电子产品处理工程设计规范》（GB50678-2011）相关要求相符。

10、项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析

项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析详见下表。

  项目与GB18599-2020的相符性分析一览表
GB18599-2020相关要求
本项目情况
相符性
贮存场和填埋场选址要求
1.一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。2 .贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。3.贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。4.贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。5.贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡,以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。6.上述选址规定不适用于一般工业固体废物的充填和回填。
1.项目位于民权县静脉产业园区内，符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。2.项目周边以工业企业为主，距离项目最近的敏感点为西北侧327m处的王庄。3.项目用地为工业用地，不位于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。4.项目位于平原地区，不属于活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。5.项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡,以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。6.项目不属于一般工业固体废物的充填和回填项目
相符
贮存场和填埋场技术要求
Ⅰ类场技术要求

1. 当天然基础层饱和渗透系数不大于 1.0x10-5cm/s，且厚度不小于0.75 m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。

2.当天然基础层不能满足上述防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0x10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。

1.项目原料暂存区、一般固废暂存间、成品暂存区、半成品暂存区均按照相关要求进行硬化建设，其防渗性能应相当于渗透系数为1.0x10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。
相符
贮存场和填埋场运行要求
1.贮存场、填埋场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。2.贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。3.贮存场、填埋场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。档案资料主要包括但不限于以下内容：a)场址选择、勘察、征地、设计、施工、环评、验收资料；b)废物的来源、种类、污染特性、数量、贮存或填埋位置等资料；c)各种污染防治设施的检查维护资料；d)渗滤液、工艺水总量以及渗滤液、工艺水处理设备工艺参数及处理效果记录资料；e)封场及封场后管理资料；f)环境监测及应急处置资料。4.贮存场、填埋场的环境保护图形标志应符合 GB 15562.2的规定,并应定期检查和维护。5.易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、酒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。尾矿库应采取均匀放矿、洒水抑尘等措施防止干滩扬尘污染。6.污染物排放控制要求：贮存场、填埋场产生的渗滤液应进行收集处理，达到GB 8978 要求后方可排放。已有行业、区域或地方污染物排放标准规定的，应执行相应标准。贮存场、填埋场产生的无组织气体排放应符合GB 16297规定的无组织排放限值的相关要求。贮存场、填埋场排放的环境噪声、恶臭污染物应符合 GB 12348、GB 14554的规定。

1.项目现处于环评阶段，评价要求企业按照相关要求制定突发环境应急预案；2.项目制定运行计划，管理人员定期参加岗位培训；3.项目制定档案管理制度，按照国家要求对相关内容进行整理、归档，永久保存；4.项目一般固废暂存间、原材料、半成品暂存区均按照GB 15562.2的规定制定张贴,并应定期检查和维护。5.项目为报废医疗设备及配套设备简单拆解、维修，原料不属于易产尘原料，产尘工序均设置集尘装置并使用袋式除尘器处理；6.项目不涉及渗滤液，无组织气体排放符合GB 16297规定的无组织排放限值的相关要求。项目运营期环境噪声符合GB 12348相关规定，项目运营期不涉及恶臭污染物排放。
相符
由上表可知，项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求相符。

11、项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相符性分析

项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相符性分析详见下表。

  项目与GB18597-2023的相符性分析一览表
GB18597-2023相关要求
本项目情况
相符性
总体要求
1.产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。2.贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。3.贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。4.贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。5.危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。6.贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。7.HJ 1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。8.贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。9.在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 10.危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

1、2.项目为报废医疗设备及配套设备简单拆解、维修；项目拆解过程中会产生危险废物，主要为拆解过程中产生的废电池、废电路板等，评价要求企业建设1间危险废物暂存间用于项目危废的暂存；3.项目危险废物均分类储存，并避免危险废物与不相容的物质或材料接触。4.项目危废均暂存于袋盖的封闭容器或紧闭的塑料袋内，并位于封闭的危废暂存间内；5.项目危险废物仅在厂区内暂存，不在厂区内长时间存放；6.项目危废暂存间、危废暂存容器均按照HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。7.项目不属于危险废物环境重点监督单位；8.项目危废暂存间或暂存容器退役时，将剩余的危废委托有资质的单位尽快拉走处理；9.项目易燃的危废按照易燃危险品贮存；10.项目危废暂存过程中满足环境保护相关要求外，执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
相符
贮存设施污染控制要求
1.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 

2.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。3.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。4.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。5.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。6.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
1.项目为报废医疗设备及配套设备简单拆解、维修项目；项目拆解过程中会产生危险废物，主要为废电池、废电路板等，评价要求企业建设1间危险废物暂存间用于项目危废的暂存，危废暂存间满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，项目不露天堆放危废；2.项目废危均按照其类别等分区暂存；3、4.项目危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝，并进行基础防渗工作，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；5.项目危废暂存间采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物接触的构筑物表面；6.项目危废暂存间采取技术和管理措施防止无关人员进入。
相符
容器和包装物污染控制要求
1.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。2.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。3.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。4.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。5.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。6.容器和包装物外表面应保持清洁。

1.项目危废暂存容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容。2.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。3.评价要求项目运营期危废暂存的硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不得由明显变形、破损泄漏。4.评价要求危废柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。5.项目使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部留有适当的空间；6.项目危废暂存容器和包装物外表面应保持清洁。
相符
由上表可知，项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求相符。

12、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉PM企业绩效引领性指标相符性分析
项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉PM企业绩效引领性指标相符性分析详见下表。
 项目与通用涉PM企业绩效引领性指标相符性分析
文件要求
本项目情况
相符性
生产工艺和装备
不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》，项目属于鼓励类，不属于淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
符合
物料装卸
1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施； 2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。

项目物料运输上方加盖苫布或采用全封闭货车运输；项目物料装卸均位于全封闭车间内。
符合
物料储存
1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。

项目不涉及粉状、粒状物料；项目原料为报废医疗设备，项目原料均存放在全封闭车间内，地面全硬化处理，进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。项目设置符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内不存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
符合
物料转移和输送
1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。

项目物料为报废医疗设备，不属于易产尘物料。项目运营过程中各产尘点均设置集气设施并安装除尘器。
符合
工艺过程
1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。

项目不涉及物料破碎、筛分、配料、混料等过程。
符合
成品包装
1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸

项目各产尘设施上方设置集气罩对产生的粉尘收集后由袋式除尘器进行处理。项目各车间地面干净，无积料、积灰现象；车间内无可见烟（粉）尘外逸。
符合
排放限值
PM 排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。

项目PM 排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。
符合
无组织管控
1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。

项目除尘器及时卸灰，采用吨包袋封闭卸灰，不直接卸落到地面；项目除尘灰经收集后委托环卫部门拉走处理，除尘灰在厂区内封闭储存。
符合
视频监管
未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

项目不涉及投料口。
符合
厂容厂貌
1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

项目厂区地面全硬化；道路定期清扫、洒水，路面清洁，无明显可见积尘；未利用地均绿化处理，无成片裸露土地。
符合
环境管理水平
环保档案：1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；2.废气治理设施运行管理规程；3.一年内废气监测报告；4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料、燃料消耗记录；5.电消耗记录。

人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
本项目现处于环评阶段，评价要求项目建设完毕后及时申请国家排污许可证及进行自主验收；企业应设立废气治理设施运行管理规程；按照要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。企业应建立完善台账信息，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料、燃料消耗记录及电消耗记录；企业配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
符合
运输方式
1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 

3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 

4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。

项目公路运输均采用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 厂区内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
符合
运输监管
日均进出货物150吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

项目不属于日均进出货物150吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上的企业，企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
符合
由上表可知，本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉PM企业绩效引领性指标相符
13、项目与民权县县级集中式饮用水源保护区划相符性分析

经对照《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），民权县共有2处县级集中式饮用水水源和16处乡镇集中式饮用水水源。

（1）县级集中式饮用水水源

1）民权县一水厂地下水井群（共6眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域（1～3号取水井）；4～6号取水井外围30米的区域。

2）民权县二水厂地下水井群（共5眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。

（2）乡镇集中式饮用水水源

民权县花园乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、南18米的区域。
根据现场踏勘和调研情况，本项目距离民权县一水厂地下水井群约3.25km，距离民权县花园乡地下水井约5.70km，项目不在民权县县级及乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水源地保护规划要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景
根据国家统计局2025年发布的公告，2024年末，全国医疗卫生机构已达到109.2万个，较2023年的107万个（2024国家卫健委公报数据）、2022年的103.3万个（中国政府网数据），我国医疗卫生机构年均增长2万个。出现此情况的原因主要为我国人民对医疗的需求量大，在此基础上，我国医疗技术水平稳步提升，医疗设备更新改造快，损耗量大；因此，全国医疗卫生机构的医疗设备出现了批量次的报废情况。一般，医疗卫生机构内报废医疗设备的去向及处理主要包括：①院内调剂共享（功能完好的设备经评估后，通过院内调剂平台实现科室见流转使用）、②二次利用或捐赠（技术状态良好的设备经消毒处理后，用于基层医疗机构或公益捐赠）、③材料回收（由专业拆解公司处理，进行拆解，回收可利用的材料、零部件等）。
为满足市场需求，河南省利盈再生资源有限公司拟投资500万元在商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号租赁已建厂房建设河南省利盈再生资源有限公司报废医疗设备拆解再利用项目。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42-85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421及422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类项目，应编制环境影响报告表。受河南省利盈再生资源有限公司委托，我公司承担了河南省利盈再生资源有限公司报废医疗设备拆解再利用项目的环境影响评价工作。

在现场调查和收集有关资料的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《河南省利盈再生资源有限公司报废医疗设备拆解再利用项目环境影响报告表》。
2、项目与备案内容一致性分析

项目建设情况与备案相符情况详见下表。
  项目建设情况与备案对比一览表

类别

建设内容

备案内容

一致性

项目名称

河南省利盈再生资源有限公司报废医疗设备拆解再利用项目
河南省利盈再生资源有限公司报废医疗设备拆解再利用项目
一致

建设单位

河南省利盈再生资源有限公司
河南省利盈再生资源有限公司
一致

建设地点

商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号
商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号
一致

建设规模及内容

项目租赁已建厂房2055平方米、办公室100平方米，用于建设报废医疗设备拆解再利用项目。主要工序：原料-现场检验-设备进厂-设备检查-设备拆解-包装/人工维修-包装-成品/半成品；主要设备：拆解台、维修台、手持电钻等。
项目租赁已建厂房2055平方米、办公室100平方米，用于建设报废医疗设备拆解再利用项目。主要工序：原料-现场检验-设备进厂-设备检查-设备拆解-包装/人工维修-包装-成品/半成品；主要设备：拆解台、维修台、手持电钻等。
一致

建设性质

新建
新建
一致

投资

500万元

500万元
一致

3、本项目建设情况
本项目占地2155m2，总建筑面积2155m2，其中生产车间建筑面积2055m2，办公区建筑面积100m2。项目组成及主要建设内容详见下表。

  本项目组成及主要建设内容一览表

项目组成

主体名称

建设内容
备注
主体工程

生产车间
建筑面积2055m2，主要包括拆解区、维修区、原料暂存区、成品暂存区、半成品存放区。
租赁已有
辅助工程
办公室
建筑面积约100m2，租赁已有办公楼办公室用于本项目人员办公
租赁已有
公用工程
供电

供电来源为市政供电
/
供水

供水来源为市政供水
/
环保工程
废水处理
生活污水
依托租赁厂区化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理，终排大沙河
租赁已有
废气处理
拆解清灰废气、焊接废气
项目拆解清灰、焊接工序均位于封闭车间内，固定拆解台及固定焊接工位上方设置集气罩，经袋式除尘器（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
新建
固废处理

一般固废暂存间：1座，面积为15m2，用于收集项目产生的一般固体废物。

危废暂存间：1座，面积为15m2，用于暂存项目产生的危险废物。

生活垃圾：垃圾桶若干。
新建

噪声治理
采用低噪声设备，同时对噪声设备采用基础减振、厂房隔声等减噪措施
新建
3、本项目产品方案及生产规模
本项目主要产品方案及生产规模见下表。

  本项目主要产品方案及规模情况一览表

产品名称

年产量
备注
成品
传感器
3000套
为报废医疗拆解后的部件，作为成品外售。其中功能完好或经简单维修可继续使用的的部件，一般外售至国内外的设备生产厂家、医药代理公司等进行二次利用；功能丧失且无法经过简单维修恢复期功能的外售至专业回收修理厂，由其判断其维修再利用价值。项目不对拆解后的部件进行深度拆解。
探头
2500套
处理芯片
4500套
管路系统
3600套
管接头与夹钳
3100套
精密机械件
5100套
过滤器
2300套
控制面板
4400套
光学与影像部件
4300套
电机

5000台
半成品
金属类（铁、铜、铝、合金类）

196t

主要为进厂的报废医疗设备及辅助配套设备拆解过程中可拆解的外壳、电缆线、密封胶圈等零件，项目不对电线电缆等进一步拆除，该部分零件直接外售；其中大块塑料、金属（根据企业提供资料，最大尺寸不超过1m）经简单切割后直接外售，不进行破碎、压缩等工艺。
塑料

144t

橡胶
7t
电缆线
31t
显示屏
3600台
电池
0.4t
电路板
7000套
4、本项目主要原辅材料及能源消耗

根据企业提供资料，项目原料主要为全国医疗卫生机构产生的报废医疗设备，由于医疗卫生机构更换设备一般需向省级或国家卫健委进行申请，因此，一般为全院科室统计后批量申请更换，本项目收购的医疗设备均为全国医疗卫生机构产生的批量次报废医疗设备，且项目收购的医疗设备不含医疗器械类，如手术刀、针头等。本项目主要原辅材料消耗详见下表。
  本项目主要原辅材料消耗一览表

产品名称

年用量
备注

诊断型设备

核磁共振机
3台
平均单台重量约5t，其中可拆卸塑料占比约整体重量的8%、可拆解橡胶占比约整体重量的0.3%、可拆解的金属材料占比约整体重量的30%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的3%。
CT机
7台
平均单台重量约2t，其中可拆卸塑料占比约整体重量的3%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的30%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的12%。
X光透视仪
820台
平均单台重量约25kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的18%、可拆解橡胶占比约整体重量的0.4%、可拆解的金属材料占比约整体重量的20%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的5%。
B型超声扫描仪
920台
平均单台重量约120kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的20%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的15%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的8%。
内窥检查设备
200台
平均单台重量约20kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的15%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的18%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的8%。
心电图仪

250台
平均单台重量约20kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的28%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的20%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的8%。
其他诊断型设备
200台
平均单台重量约20kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的16%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的20%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的8%。
治疗型设备
呼吸机
800台
平均单台重量约18kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的15%、可拆解橡胶占比约整体重量的3%、可拆解的金属材料占比约整体重量的20%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的10%。
超声雾化机
500台
平均单台重量约6kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的30%、可拆解橡胶占比约整体重量的2%、可拆解的金属材料占比约整体重量的10%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的9%。
血液透析仪

300台
平均单台重量约20kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的15%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的20%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的6%。
放射治疗设备
200台
平均单台重量约4t，其中可拆卸塑料占比约整体重量的10%、可拆解橡胶占比约整体重量的0.2%、可拆解的金属材料占比约整体重量的25%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的2%。
激光治疗仪

300台
平均单台重量约20kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的13%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的25%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的5%。
心电监护仪
600台
平均单台重量约5kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的15%、可拆解橡胶占比约整体重量的4%、可拆解的金属材料占比约整体重量的15%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的9%。
其他治疗型设备
800台
平均单台重量约10kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的15%、可拆解橡胶占比约整体重量的2%、可拆解的金属材料占比约整体重量的30%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的8%。
实验室检测设备
血液分析仪
300台
平均单台重量约15kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的20%、可拆解橡胶占比约整体重量的2%、可拆解的金属材料占比约整体重量的15%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的6%。
微生物检测仪
100台
平均单台重量约20kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的25%、可拆解橡胶占比约整体重量的2%、可拆解的金属材料占比约整体重量的15%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的5%。
尿液分析仪
200台
平均单台重量约50kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的15%、可拆解橡胶占比约整体重量的0.4%、可拆解的金属材料占比约整体重量的20%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的5%。
全自动生化分析仪

200台
平均单台重量约250kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的12%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的18%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的5%。
免疫分析仪

200台
平均单台重量约200kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的18%、可拆解橡胶占比约整体重量的0.5%、可拆解的金属材料占比约整体重量的15%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的5%。
其他实验室检测设备
300台
平均单台重量约50kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的15%、可拆解橡胶占比约整体重量的1%、可拆解的金属材料占比约整体重量的20%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的5%。
其他辅助配套设备
病床

1200张
平均单张重量约70kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的40%、可拆解橡胶占比约整体重量的2%、可拆解的金属材料占比约整体重量的58%。
消毒机
1000台
平均单台重量约200kg，其中可拆卸塑料占比约整体重量的15%、可拆解橡胶占比约整体重量的0.8%、可拆解的金属材料占比约整体重量的30%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的4%。
电脑
100套
平均单套重量约10kg，显示屏不拆解，仅主机拆解，其中可拆卸塑料占比约整体重量的14%、可拆解的金属材料占比约整体重量的40%、可拆卸电缆线重量占比约整体重量的14%。
药箱、药柜
500个
平均单台重量约100kg，成分为全钢或全塑料
包装材料（塑料薄膜、密封袋、吨袋包装等）
0.1t

用于本项目成品及部分半成品包装使用
焊丝
0.1t
用于焊接工序使用
本项目原料暂存、成品暂存及生产工序均位于全封闭车间内，根据建设单位提供资料，项目回收原材料以医疗设备居多，根据其实际情况及性质，设备中不含液体（包括矿物油等）；项目原料（报废医疗设备及辅助配套设备）入厂需满足本项目入厂控制要求。本项目接收的报废医疗设备及辅助配套设备入厂控制要求详见下表。

   本项目原料入厂控制要求一览表

序号
入厂控制要求
1
不得混入《国家危险废物名录》(2025年版)明确规定的医疗废物。
2
不收集含汞测温仪器，冷藏冰柜、冰箱等带制冷剂器械，一次性医疗器械，含放射性器械 。
3
所有医疗器械需经医院消毒后才能入场（医院应提供相应的消毒证明或消毒记录）。
4
项目不接收放射源。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环保总局令第31号），辐射工作单位应当建立放射性同位素与射线装置台账，记载放射性同位素的核素名称、出厂时间和活度、标号、编码、来源和去向，及射线装置的名称、型号、射线种类、类别、用途、来源和去向等事项。生产、进口放射源的单位在销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源时，应当与使用放射源的单位签订废旧放射源返回合同。使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的单位应当按照废旧放射源返回合同规定，在放射源闲置或者废弃3个月内将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方，确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的单位应按照国务院生态环境主管部门的规定，在放射源闲置或者废弃后3个月内将废旧放射源进行包装整备后送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。使用放射源的单位应当在废旧放射源交回、返回或者送交活动完成之日起20日内，向其所在地省级生态环境主管部门备案。医院对放射源有严格的管控要求。
根据建设单位提供资料，项目建设完成后能源消耗情况详见下表。

   本项目能源消耗一览表

序号

名称

单位

消耗量

来源
1
水

m3/a

240
市政供水管网供给
2
电
kW·h/a
10000
市政电网供给
5、主要生产设备

本项目主要生产设备详见下表。
  本项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格/型号
单位
数量

用途
备注

1
手持电钻
/
台
2
用于维修、拆解工序
新建
2
拆解台
2.4m×1.6m×1.8m
套
1
配套扳手、螺丝刀、刷子、万用表、洗耳球等相应工具
3
维修台
2.4m×1.6m×1.8m
套
1
配套扳手、螺丝刀、电烙铁、放大镜、刷子、万用表等配套维修工具
4
货架
/
个
2
用于成品及原材料（报废医疗设备及辅助配套设备）的暂存
5
电焊机
/
台
1
用于维修工序
6
切割机
/
台
1
用于拆解工序
7
导链
/
条
2
用于设备输送
8
千斤顶
/
个
4
用于维修、拆解工序
9
液压钳
/
个
1
6、劳动定员及劳动制度

本项目建成后劳动定员10人，职工均不在厂区食宿，采取单班8小时工作制，年工作300天。
7、本项目能源供应及给排水情况

供电：本项目年用电量约10000kW·h，由市政供电系统供给，能满足本项目用电要求。

供水：本项目用水由市政供水系统供给，可满足项目用水需求。根据企业提供资料，项目运营期原料主要为常见的报废医疗设备，由于医疗设备的精密性及相关特性，项目原料中不含液体（包括润滑油等），且根据项目生产工艺，项目不对设备拆解后的零部件进行深度拆解，各原料报废设备进厂前都已经过消毒处理，清灰工序采用刷子、洗耳球等工具进行干刷、吹扫，项目地面清洁采用扫把进行简单清扫工作即可；因此项目运营期不涉及生产用水（如地面清洗用水、设备清洗用水等），项目用水主要为生活用水。
（1）生活用水

本项目劳动定员10人，采取单班8小时工作制，员工均不在厂区食宿。参考《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）并结合当地实际情况，本项目员工生活用水量按80L/d·人计，项目年工作300天，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。

排水：项目员工生活用水量为0.8m3/d（240m3/a），排污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。生活污水经化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理。
本项目水平衡详见下图。

[image: image3]
  项目水平衡图  单位m3/d
8、平面布置合理性分析

项目租赁河南利盈环保科技股份有限公司闲置厂房生产建设。项目厂界大门朝东，各生产工序及物料暂存均位于同一车间内；车间北侧从东至西分别为原料暂存区、半成品存放区、成品暂存区、维修区；车间南侧为拆解区。平面布局设置充分考虑了车间形状、内外交通联系、生产过程以及人物流走向等因素。生产车间内生产设备结构紧凑，污染源强较为集中，便于治理，综上所述，本项目各功能分区明显，相互衔接，利于组织生产，交通便利。因此，本项目平面布局合理。项目厂区平面布置图详见附图5。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目为新建项目，办公室、生产车间等均租赁已有，只需进行设备安装等，故本次评价不再针对施工期进行评价。

2、运营期工艺流程
[image: image4]本项目报废医疗设备及辅助配套设施拆解生产工艺及产污详见下图。
  项目报废医疗设备及辅助配套设施拆解生产工艺及产污环节示意图
工艺流程简述：
项目对入厂拆解的原料均按照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）的相关要求进行管控，具体要求详见表2-5。
设备进厂入库：医院等相关医疗卫生机构各科室医疗设备一般为全院科室统计后批量申请更换，本项目收购的医疗设备均为全国医疗卫生机构产生的批量次报废医疗设备，且项目收购的医疗设备不含医疗器械类，如手术刀、针头等。企业首先与产生报废医疗设备的医疗卫生机构签订回收合同，在医院现场核实报废设备的消毒情况，医疗机构需提供相应的消毒记录或消毒证明，同时核实放射源拆卸情况，本项目不接收放射源。符合规定要求的设备装车，转运至厂区原料暂存区内，根据建设单位提供资料，项目设备转运车辆委托专业的运输公司，采用全封闭箱式货车，并有厂区相关工作人员跟车，确保运输过程的安全。
2）设备检查：入库后的报废医疗设备由专业人员进行基础检查操作，确定其基本情况，由人工将进厂的报废设备按照使用场景、尺寸大小、拆解难度、维修难度等进行基本分类。
3）设备拆解：经过分类的设备由专业人员进行拆解工作，本项目采用人工拆解，因项目所拆解设备主要以医疗设备为主，其精密性较高，且设备多数为螺丝固定或卡扣固定的线路及机位，人工拆解可以最大程度保留内部零部件，可以最大程度保证拆解过程中的废品保有率。

拆解工作进行前，预先分离电源线、电池、显示屏等零部件，并按照其性质将其分别作为危废或成品/半成品等单独储存于专用容器内，项目不对电源线、电池、显示屏等零部件进行下一步拆解工作。医疗设备外壳多数为塑料材质，少量为金属，人工将设备外壳等拆除后，由工作人员进行收集外壳，将大块外壳（根据企业提供资料，外壳主要为压缩组装件，因此最大尺寸不超过1m）使用切割机切割成小块后与小块外壳收集分类至半成品暂存区。

拆下外壳的小型设备及经部分拆解后的大型设备零部件由人工在拆解台进行后续工作；首先使用刷子、洗耳球将内里由于长时间使用、存放产生的积灰进行扫灰、吹灰工作，由于医疗设备密封性较好，内里灰尘量具有轻、小、少等特点，采用软毛毛刷及洗耳球，即可完成清灰工作。经清灰后，人工将由电线、卡扣等方式连接在一起的零部件拆分下来，通过万用表确定可回收部件功能是否完好，功能完好的部件即可入库等待包装外售；功能丧失的部件进行后续的人工维修工作。根据建设单位提供资料，项目不对拆解下的零部件进行深度拆解工作。拆解下的零件经分类收集后作为半成品入库（金属、塑料、橡胶等）。该工序会产生噪声、废气（清灰粉尘、切割废气）及固废（废电池、废灯泡等）。
4）人工维修：经拆解确定功能丧失的部件，由专业维修人员进行维修工作，根据建设单位提供资料，由于医疗设备的特殊特性，该项目仅进行简单的维修工作，如电焊、连接外部电线、焊接脱落的导线、紧固松动螺丝等工作，不对部件进行深度拆解维修工作。维修后的部件分为恢复功能部件及未恢复功能部件，经分类后暂存至成品暂存区，等待外售不同单位。该工序会产生噪声及废气（焊接烟尘）。
5）包装：不同的成品及半成品采用不同的包装，其中精密小件产品用密封袋、包装箱等进行包装，大件零部件用保鲜膜、包装箱等包装，废塑料等半成品采用吨包包装，包装完成后分区储存于产品库房待售。
2、产排污环节

本项目营运期产排污环节详见下表。

  本项目产排污环节一览表

类别

产污环节

污染物因子

治理措施

废气

清灰、切割
颗粒物
清灰、切割、焊接工序均位于封闭车间内，拆解台、切割机及固定焊接工位上方设置集气罩，经袋式除尘器（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
焊接
颗粒物
噪声

生产设备运行

等效连续A声级

采用低噪声设备，同时对噪声设备采用基础减振、厂房隔声等减噪措施

固体废物

包装
废包装材料
经收集后暂存一般固废暂存间，定期外售

焊接
焊渣
设备拆解
废显示屏、废塑料、废金属、废橡胶等
废气处理
除尘器收集粉尘、车间沉降收集粉尘
经收集后委托环卫部门拉走处理
设备拆解
废电路板、废电池、废灯管及灯泡
收集后暂存危废间，委托有资质的单位拉走处理

员工生活
生活垃圾
经收集后委托环卫部门拉走处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，项目租赁河南省利盈环保科技股份有限公司已建闲置的远期预留厂房进行生产活动（租赁协议详见附件5）。本项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

本项目所在区域属于二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价基本因子引用环境空气质量模型技术支持服务系统统计的商丘市2023年环境空气质量数据，各因子统计结果见下表。
  环境空气质量现状监测统计表

污染物

评价指标

现状浓度

标准限值

占标率（%）

超标倍数
达标情况

SO2
年平均质量浓度
8μg/m3
60μg/m3
13%
0
达标
NO2
年平均质量浓度
21μg/m3
40μg/m3
52.5%
0
达标
PM10
年平均质量浓度
71μg/m3
70μg/m3
101.4%
0.014
超标
PM2.5
年平均质量浓度
46μg/m3
35μg/m3
131.4%
0.314
超标
O3
8小时平均第90百分数
169μg/m3
160μg/m3
105.6%
0.056
超标
CO
24小时第95百分位数
0.9mg/m3
4mg/m3
22.5%
0
达标
由上表可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10浓度、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为不达标区。

针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》，从“结构优化升级、工业企业提标治理、移动源污染排放控制、面源污染防控、重污染天气应对、监管能力建设”等手段，完成商丘市空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。
2、地表水环境

项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，本项目所在区域地表水体为大沙河，大沙河属于IV类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价采用民权县人民政府公示的民权县2023年1-3月份水环境质量，对戚店断面的监测数据，监测统计结果见下表。
  地表水环境质量现状监测统计结果表  单位：mg/L

采样时间

采样地点

COD（mg/L）

氨氮（mg/L）

总磷（mg/L）

2023年1月10日

戚店断面
27.8

0.518

0.100

2023年2月20日

24.6

0.357

0.060

2023年3月20日

20.3

0.308

0.053

标准指数
0.68~0.93

0.21~0.35

0.18~0.33

最大超标倍数
0

0

0

Ⅳ类
≤30

≤1.5

≤0.3

由上表可知，民权大沙河戚店断面所测指标均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。项目所在区域地表水质量较好。
3、声环境

本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行现状监测。

4、生态环境

本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，现状四周多为一般企业、道路等，所在地区的生态系统以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。目前尚未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍惜濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。
5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响。
6、土壤、地下水环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目运营期厂区采取分区防渗、加强厂区管理情况下，项目对场地及周边土壤和地下水不会造成污染，故本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	1、大气环境 

本项目厂界外500米范围内的敏感点详见下表。

  本项目大气环境保护目标一览表
名称

坐标（经纬度）
保护对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界项目距离/m

王庄
115.10545
34.66154
居民
人群（约400人）
二类
西北
327
2、声环境

本项目厂区边界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目周边均为集中供水，项目厂界500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境

本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，租赁已建厂房进行生产活动，厂区用地范围内无生态环境保护目标，周围主要为道路和其他企业，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。因此不再进行生态现状调查。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准要求限值，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉PM企业要求（PM不高于10mg/m3），具体见下表。
  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
序号

污染物
最高排放浓度
最高排放速率
无组织排放监控浓度限值
1
颗粒物

120mg/m3
3.5kg/h（排气筒高度15m）
1.0mg/m3

（周界外浓度最高点）
2、废水
根据上述分析及项目工艺流程及产污环节示意图（图2），项目运营期无生产废水，废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理。项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准及民权县污水处理厂收水标准，详见下表。

  项目污水排放执行标准    单位：mg/L
项目

COD

BOD5
SS

氨氮

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准
≤500
≤300
≤400
/
民权县污水处理厂收水标准
≤450
≤200
≤300
≤40
民权县污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A标准要求，详见下表。

  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L
基本控制项目
COD

BOD5
SS

氨氮

一级A标准
50
10
10
5
3、噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见下表。

  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3
65
55
4、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量

控制

指标
	1.废水污染物总量控制
经分析，项目运营期无生产废水，废水主要为生活污水。项目生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a），经化粪池处理后生活污水各污染物浓度为COD320mg/L，氨氮30mg/L。纳管量为COD0.0614t/a、氨氮0.0058t/a。经民权县污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50mg/L、氨氮5 mg/L）要求，终排大沙河，终排量为COD0.0096t/a、氨氮0.0010t/a。
综上，项目水污染总量申请指标指标为COD0.0096t/a、氨氮0.0010t/a。
2.废气污染物总量控制

项目清灰、切割、焊接工序均位于全封闭车间内。清灰废气、切割废气及焊接废气经集气罩收集进入袋式除尘器（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放，颗粒物排放量为0.0195t/a（其中有组织排放量0.0030t/a，无组织排放量0.0165t/a）。
根据《河南省生态环境厅关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（2024年10月30日）中“二、审核要点  2.上一年度环境空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求的县（市、区），相关污染物要按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的县（市、区），氮氧化物、挥发性有机物、二氧化硫、烟粉尘四项污染物均需进行2倍削减替代。3. 氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标具体来源说明，由各地从年度总量减排目标任务完成超额量中统筹解决，并记入台账管理。”
综上，本项目废水终排总量为COD0.0096t/a、氨氮0.0010t/a，项目废水总量从北关镇王公庄村污水处理站减排水污染物排放总量中进行等量替代COD：0.0096t/a，氨氮：0.0010t/a后，北关镇王公庄村污水处理站可用减排量剩余量为COD：6.83044t/a，氨氮：1.69118t/a；本项目位于环境空气细颗粒物年平均浓度不达标区，废气总量颗粒物0.0195t/a，废气实行2倍削减替代，共需颗粒物0.039t/a；本项目颗粒物总量从“河南2024年农村地区清洁取暖改造确村确户清单”进行倍量替代，“河南2024年农村地区清洁取暖改造确村确户清单”现剩余颗粒物119.8148t/a，倍量替代后“河南2024年农村地区清洁取暖改造确村确户清单”可用减排量剩余量颗粒物119.7758t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	根据现场勘查，本项目租赁已建厂房，只需进行设备安装等，不涉及大规模基础开挖，故本次评价不再针对施工期进行评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气
（1）污染源分析及源强核算
本项目废气主要为清灰废气、切割废气及焊接烟尘（颗粒物）。
1）颗粒物

项目设备拆解过程中使用刷子、洗耳球等进行清灰工作，会产生清灰粉尘；使用砂轮切割机切割金属及塑料时会产生一定量的金属、塑料粉尘。维修工序中进行焊接工作时，会产生焊接烟尘。

根据建设单位提供资料，项目年拆解7200台报废医疗设备（约335.6t）及2800套辅助配套设备（约335t），其中，项目需要砂轮切割机切割的塑料、金属量约60t/a，项目焊接工序采用二氧化碳保护焊，焊丝为实心焊丝，用量为0.1t/a。
项目清灰粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》中“废液晶显示器及平板类产品（产品为废塑料、废玻璃、钢铁废碎料、废线路板、废有色金属）拆解工序颗粒物产污系数：16.8g/t-原料”；焊接烟尘产生量及切割金属颗粒物产生量分别参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37,431-434机械行业系数手册》中“实心焊丝-二氧化碳保护焊焊接工序颗粒物产污系数：9.19kg/t-原料”、“钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料、玻璃纤维、其他非金属材料采用锯床、砂轮切割工序颗粒物产污系数：5.3kg/t-原料”，经计算，项目清灰粉尘产生量为0.0113t/a、切割工序金属粉尘及塑料粉尘产生量为0.318t/a、焊接烟尘产生量为0.0009t/a。项目运营期颗粒物产生总量为0.3302t/a。
评价要求：

项目焊接、切割工序设置固定工位，在焊接、切割工位及拆解台上方设置集气罩，生产过程中产生的颗粒物经集气罩收集后进入主管路引入袋式除尘器（TA001）处理，经1根15m高排气筒（DA001）排放。

根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： 

Q=0.75（10X2+A）×Vx
式中：Q—集气罩排风量，m3/s； 

X—污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目取0.2m。

A—罩口面积，m2； 

Vx—最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s（本项目取0.3m/s）。

各设备集气罩风量如下：

  项目各集气罩风量计算一览表
设备名称

数量

（台/套）

罩口面积
（m2）

单集气罩风量（m3/h）

集气罩数量

（个）

总风量（m3/h）

拆解台
1

3.84
3.84
1

3434.4
电焊机
1
0.5
729
1
729
切割机
1

0.5
729
1
729
合计

4892.4
由上述公式计算出本项目清灰废气、切割废气及焊接烟尘收集所需风量总计为4892.4m3/h，考虑到管道漏风及运行安全系数，风机设计以5000m3/h计，集气罩收集效率90%，除尘器净化效率达99%，根据建设单位提供资料，项目清灰、切割、焊接等工序约年工作300h。则经袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度为1.98mg/m3，排放速率为0.0099kg/h，排放量为0.0030t/a，未被收集的颗粒物约50%由于重力作用自然沉降在密闭车间地面上，最终外逸的颗粒物以无组织方式排放，颗粒物无组织产生量约0.0165t/a（0.0550kg/h）。
根据企业提供资料，项目运营期原料主要为常见的报废医疗设备，由于医疗设备的精密性及相关特性，项目原料中不含液体（包括润滑油等），地面清洁每日下班前由工作人员使用扫把进行正常清扫工作，收集由于车间沉降作用降落在地面的灰尘，不使用水进行地面清洁工作。经核算，车间沉降粉尘产生量为0.0165t/a。
本项目废气污染物产排情况详见下表。

  本项目废气污染物产排情况一览表

污染物种类
产污环节

排放形式
废气量m3/h
产生量t/a
工作时间h/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
治理设施
处理效率%
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
颗粒物
拆解工序、清灰工序、焊接工序
有组织DA001
5000
0.2972
300
0.9906
198.11
袋式除尘器
99
0.0030
0.0099
1.98
无组织

/
0.033
0.1101
/
密闭车间
50
0.0165
0.0550
/
（2） 废气污染防治措施可行性分析及达标情况分析

1）废气污染防治措施可行性分析

颗粒物：项目运营期清灰、切割、焊接工序产生的颗粒物均采用袋式除尘器处理。

袋式除尘器原理：布袋除尘器是一种很好的颗粒物处理设备，主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统、喷吹系统和控制系统等几部分组成，并采用下进气分室结构。含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗；部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤袋过滤后，尘粒被阻留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再通过提升阀、出风口送至排气筒排放。随着过滤过程的不断进行，滤袋外侧所附积的颗粒物不断增加，从而导致袋除尘器本身的阻力也逐渐升高。当阻力达到预先设定值时，清灰控制器发出信号，首先令一个袋室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流，然后打开电磁脉冲阀，压缩空气由气源顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷嘴以极短的时间（0.065～0.085秒）向滤袋喷射。压缩空气在箱内高速膨胀，使滤袋产生高频振动变形，再加上逆气流的作用，使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了颗粒物的沉降时间（保证所脱落的颗粒物能够有效落入灰斗）后，提升阀打开，此袋室滤袋恢复到过滤状态，而下一袋室则进入清灰状态，如此直到最后一袋室清灰完毕为一个周期。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），除尘设施可行性技术为袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他，因此，本项目颗粒物采取布袋除尘器是可行的。

2）达标情况分析

①有组织废气达标排放分析
本项目有组织废气达标排放情况详见下表。

   项目有组织废气达标情况一览表

产污

环节

排气筒

污染物

有组织排放

排放标准

是否

达标

排放速率
kg/h

排放浓度

mg/m3
排放速率kg/h
排放浓度

mg/m3
清灰、切割、焊接工序
DA001
颗粒物
0.0099
1.98
3.5
10
是
综上，本项目建成后DA001排气筒颗粒物有组织排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准要求限值（颗粒物120mg/m3、排放速率3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉PM企业要求（PM不高于10mg/m3）。
②无组织控制措施
本项目清灰、切割、焊接烟尘经处理后以无组织形式排放，建设单位应针对无组织废气排放采取有效的控制措施： 

项目清灰、切割、焊接等工序全部位于封闭车间内，车间内地面全部硬化，大门设置硬质材料门。
厂区地面全硬化或绿化处理，无裸露土地，定期洒水降尘，清扫地面。

加强周边绿化及车间通风等工作。 

各产尘节点均设置集气措施，并配备相应的袋式除尘器用于处理收集的粉尘，减少粉尘外逸情况。
加强车间管理，定期清扫车间，在工作时工作人员做好防护工作，减少无组织排放颗粒物对外环境影响。 

（3）废气排放口基本情况

项目废气排放口基本情况详见下表。

  项目废气排放口基本情况一览表

序号

产污

环节

污染物

排气筒高度

排气筒内径

温度

编号及名称

类型
地理坐标

1

清灰、切割、焊接工序
颗粒物
15m
0.35m
30℃
DA001
一般排放口
115.10704
34.65816
（4）监测要求及计划

本项目属于C4210金属废料和碎屑加工处理；C4220非金属废料和碎屑加工处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下：

  本项目有组织废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次
监测点
DA001
颗粒物
1次/年
排气筒常规检测孔
  无组织废气监测方案

监测点位
监测指标
监测频次
监测点
厂界
颗粒物
1次/年
厂界上风向、下风向
（5）非正常工况

该项目非正常考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般60分钟内可以恢复正常，一般性事故的非正常排放概率约1年1次，为小概率时间。非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。
  废气非正常工况排放情况一览表

产排污环节

污染物种类

排放量

kg/次
排放浓度mg/m3
排放速率

kg/h
净化效率%
持续时间
达标情况

清灰、切割、焊接工序
颗粒物

0.9906
198.11
0.9906
0
60min

超标

非正常工况下，项目清灰、切割、焊接废气颗粒物有组织排放浓度不能满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉PM企业要求（PM不高于10mg/m3），因此非正常工况对环境影响程度较大。

为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

2、废水

（1）废水源强分析
根据企业提供资料，项目运营期原料主要为常见的报废医疗设备，由于医疗设备的精密性及相关特性，项目原料中不含液体（包括润滑油等），且根据项目生产工艺，项目不对设备拆解后的零部件进行深度拆解，各原料报废设备进厂前都已经过消毒处理，清灰工序采用刷子、洗耳球等工具进行干刷、吹扫，项目地面清洁采用扫把进行简单清扫工作即可；因此项目运营期不涉及生产废水（如地面清洗废水、设备清洗废水等），项目废水主要为生活污水。
1）生活污水

本项目员工生活用水量为0.8m3/d（240m3/a），排污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。生活污水经化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理，终排大沙河。
（2）项目废水污染治理措施可行性及回用可行性分析
①生活污水污染防治措施可行性分析：本项目生活污水水质参考《废水污染控制技术手册》表1-1-1典型生活污水水质，生活污水中污染物浓度为COD400mg/L、BOD5220mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L；项目依托租赁厂区现有化粪池处理生活污水，租赁厂区化粪池容积为3m3，该化粪池现处理量剩余2.5m3，化粪池按36小时的停留时间计算，该化粪池可暂存本项目至少2天的生活污水。
本项目生活污水产排情况详见下表。

  本项目生活污水主要污染物产排一览表
废水类别
污染物

COD
氨氮
SS
BOD5
生活污水（192m3/a）
产生浓度（mg/L）
400
30
200
220
产生量（t/a）
0.0768
0.0058
0.0384
0.0422
化粪池处理效率（%）
20
0
30
10
化粪池处理后浓度（mg/L）
320
30
140
198
化粪池处理后排放量（t/a）
0.0614
0.0058
0.0269
0.0380
GB8979-1996表4 三级标准（mg/L）
500
/
400
300
民权县污水处理厂收水标准（mg/L）
450
40
300
200
经民权县污水处理厂处理后的排放浓度（mg/L）
50
5
10
10
污水处理厂出水污染物排放量（t/a）
0.0096
0.0010
0.0019
0.0019
由上表可知，项目生活污水经化粪池处理后各项污染物浓度可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及民权县污水处理厂收水水质要求，项目处理措施可行。

项目生活污水经厂区化粪池处理后COD320mg/L、氨氮30mg/L，即纳管量COD0.0614t/a、氨氮0.0058t/a，经民权县污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50 mg/L、氨氮 5 mg/L）要求，外排至大沙河，对周围地表水体环境较小。
综上所述，本项目废水总量申请指标：纳管量为COD0.0614t/a、氨氮0.0058t/a，终排量为COD0.0096t/a、氨氮0.0010t/a。
（3）项目污水进入民权县污水处理厂的可行性分析
污水处理厂概况：民权县污水处理厂位于大沙河西、兴业路南，占地面积90亩。服务范围为民权县城的生活污水、开发区及静脉产业园废水，服务面积约为16平方公里。设计污水处理规模为5万m3/d。

①本项目污水进入民权县污水处理厂收水范围、管网的可行性分析：民权县处理厂建设地点位于大沙河西、兴业路南。服务范围为民权县城的生活污水、开发区及静脉产业园废水。根据民权县处理厂规划的服务区范围，本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，处于该污水处理厂收水范围内。本项目建成后，废水通过厂区污水管道流入厂区东侧的污水管网。据调查，目前污水管网已建成，本项目建成后废水能够进入民权县污水处理厂进一步处理。

②民权县处理厂处理规模、收水水质满足接纳本项目污水条件：废水接纳量分析：总设计规模为5万m3/d，采用改良型奥贝尔氧化沟处理工艺。目前，该污水处理厂日处理污水4.1万m3（近3年平均），处理负荷达到82%，处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。民权县处理厂出水排至大沙河。本项目投运后新增污水排放量为0.64m3/d（192m3/a），约占污水处理厂剩余处理规模的0.007%；因此，从处理规模上分析，本项目生活污水进入民权县处理厂是完全可行的。

废水水质分析：民权县处理厂设计进水水质为SS 300mg/L、COD450 mg/L、BOD5200 mg/L、NH3-N40 mg/L，本项目经化粪池处理后的生活污水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时满足民权县处理厂进水水质要求（SS 300mg/L、COD450 mg/L、BOD5200 mg/L、NH3-N 40mg/L），该污水与城市其它污水混合后不会改变污水处理厂的设计进水水质，使污水处理厂处理负荷在设计要求范围之内。

因此，本项目废水进入民权县处理厂处理措施可行。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施详见下表。

  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类型

污染物种类

排放去向

污染治理设施

排放口编号
排放口坐标
排放口类型
排放口设置是否符合要求

排放口名称
污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1
生活污水

COD、BOD5、氨氮、SS

间接排放
TW001
化粪池

沉淀
DW001
115.10751
34.65811
一般排放口
☑是

□否
☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放
废水排放口基本情况及排放标准详见
   废水间接排放口基本情况及排放标准一览表
序
号
排放口
编号
废水排放量/(万t/a)

排放
去向
排放
规律
排放标准
污染物

种类
GB8978-1996表4三级标准
污水处理厂设计进水水质要求
1
DW001
0.0192
排入民权县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
COD(mg/L)
500
400
BOD5(mg/L)
300
200
NH3-N
(mg/L)

—
40
SS(mg/L)

400
300
（4）监测计划

本项目属于C4210金属废料和碎屑加工处理、C4220非金属废料和碎屑加工处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目废水监测计划如下：

  本项目废水监测方案

监测点位

监测指标

监测频次
执行排放标准
DW001
pH、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、TP
1次/年
《污水合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 三级标准和民权县污水处理厂设计进水水质要求
3、噪声

（1）噪声源强及降噪措施

本项目运营期主要噪声源为风机、电焊机、切割机等高噪声设备运行产生的噪声，设备运行噪声级为70～90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，可降噪20dB（A）。设备各噪声源源强及治理效果详见下表。




	
	   项目噪声源强调查表（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置

声源源强

声源控制措施

运行时段

X
Y
Z
声功率级dB(A)/m
1
风机
/
6.4
-18.8
1.2
85/1
底座设置减振垫并设置隔声罩，同时加强设备维护管理等措施

最大900h

注：表中坐标以厂界中心（115.107096，34.658346）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
项目噪声源强调查表（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声压级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离（m）
1
生产车间
手持电钻，2台（按点声源组预测）
80（等效后：83.0)
基础减振、密闭隔音

19.2
-6.2
1.2
10.1
10.2
46.4
23.4
62.9
62.8
49.7
55.6
2400h
20.0
20.0
20.0
20.0
36.9
36.8
23.7
29.6
1
2
电焊机
75
-17.5
-6.1
1.2
47.7
12.2
7.7
23.3
41.4
53.3
57.3
47.7
300h
20.0
20.0
20.0
20.0
15.4
27.3
31.3
21.7
1
3
切割机
85
8.1
-4.7
1.2
22.2
11.3
32.2
21.9
58.1
63.9
54.1
58.2
300h
20.0
20.0
20.0
20.0
32.1
37.9
28.1
32.2
1
注：表中坐标以厂界中心（115.107096，34.658346）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
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式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
项目四周厂界噪声预测结果见下表。

  项目厂界噪声预测结果一览表

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧
25.8
-8.4
1.2
昼间
48.4
65
达标
南侧
6.4
-18.7
1.2
昼间
61.1
65
达标
西侧
-29.2
-7.1
1.2
昼间
44.6
65
达标
北侧
5.2
18.4
1.2
昼间
44.1
65
达标
注：表中坐标以厂界中心（115.107096，34.658346）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
根据上表预测结果，项目四周厂界边界昼间噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB（A）），项目运行对周边声环境质量影响不大。

（3） 噪声污染防治措施可行性分析

项目拟采取以下噪声防治措施：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声设备，以防止项目营运期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对高噪声设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15~25dB(A)。

（3）在厂区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往车间内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。
以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。
（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），项目厂界环境噪声监测如下表。

  噪声监测计划表

监测点位

监测项目

监测频次

厂界四周

等效A声级

每季度1次（委托有监测资质单位）
4、固体废物

本项目固体废物主要有废包装材料、焊渣、除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘、拆解废料（废显示屏、废塑料、废金属、废橡胶、废电缆线、废电路板、废电池、废灯管及灯泡等）及生活垃圾等。其中废包装材料、焊渣、除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘及拆解废料中的废显示屏、废塑料、废金属、废橡胶、废电缆线、废锂电池等为一般固废，拆解废料中的废电路板、废铅蓄电池、废灯管及灯泡等为危险废物。

（1）一般固体废物
①废包装材料：项目包装工序会产生少量废包装材料，主要为塑料薄膜、密封袋等，产生量约0.004t/a，经收集后暂存一般固废暂存间定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为421-001-07。
②焊渣：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），焊接过程中，焊渣产生量为焊丝用量的1%，本项目焊丝用量为0.1t/a，经计算，焊渣产生量为0.001t/a，经收集后暂存一般固废暂存间定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为421-001-99。
③除尘器收集粉尘及车间沉降粉尘：项目拆解、焊接工序产生的颗粒物采用1台袋式除尘器处理，经上述分析，项目除尘器收集粉尘产生量为0.2942t/a，车间沉降粉尘产生量为0.0165t/a，经收集后委托环卫部门拉走统一处理。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为421-001-66。
④拆解废料中的废显示屏、废塑料、废金属、废橡胶、废电缆线、废锂电池等：项目正式拆解前拆除显示屏，并不对显示屏进行进一步拆解工作，拆解过程中会产生废塑料、废金属、废橡胶、废电缆线、废锂电池等，该部分作为项目半成品外售。根据建设单位提供资料，项目拆解工序一般固废产生量约396.2t/a，经收集后暂存厂区内半成品存放区定期外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为422-001-05、422-001-06、421-001-14、421-001-09、421-001-10。
⑤生活垃圾：项目员工10人，生活垃圾按每人0.5kg/d 计，则产生量为1.5t/a，厂区设垃圾桶，生活垃圾分类收集，交由环卫部门处理。

项目一般固体废物产排情况详见下表。

  一般固体废物产生与处理情况一览表

固废名称

产生工序

形态

主要成分

废物类型

包装方式
产生量t/a
处置方法
废包装材料
包装
固
塑料
一般固废
吨袋包装
0.004
经收集后定期外售

焊渣
焊接
固
氧化物
一般固废
吨袋包装
0.001
拆解废料
拆解
固
塑料、金属、橡胶等
一般固废
吨包包装
396.2
除尘器收集粉尘
废气处理
固
灰尘、氧化物、金属、塑料
一般固废
吨袋包装
0.2942
经收集后委托环卫部门拉走处理
车间沉降粉尘
废气处理
故
灰尘、氧化物、金属、塑料
一般固废
吨袋包装
0.0165
生活垃圾
员工生活
固
生活垃圾
一般固废

/
1.5
（2） 危险废物

①废电路板：项目拆解过程中会产生废电路板，根据建设单位生产经验，废电路板产生量约7000套，重量约0.2t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废电路板属“HW49其他废物”，废物代码为900-045-49，危险特性：T。收集后暂存在厂区危废暂存间内，定期交给有资质的单位拉走处理。
②废铅酸电池：项目在拆解过程中会产生废铅酸电池，根据建设单位生产经验，产生量为0.2t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废电池属“HW31含铅废物”，废物代码为900-052-31，危险特性：T、C。收集后暂存在厂区危废暂存间内，定期交给有资质的单位拉走处理。
③废灯管及灯泡：项目报废医疗设备拆解过程中会产生含汞废灯管、灯泡，根据建设单位生产经验，产生量约0.02t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废灯管及灯泡板属“HW29含汞废物”，废物代码为900-023-29，危险特性：T。收集后暂存在厂区危废暂存间内，定期交给有资质的单位拉走处理。
项目危险废物产生及处置情况详见下表。
  危险废物产生及处置情况一览表
序号
固废名称
物态/成分
产生
环节
危废类别及代码
危险类别
产生量（t/a）

产废周期
暂存容器
暂存地点
1
废电路板
固态/贵金属
拆解
HW49/900-045-49
T
0.2
1次/日
袋盖的、有密封圈的高密度聚乙烯塑料容器
危险废物暂存间
2
废铅酸电池
固态/铅
拆解
HW31/900-052-31
T、C
0.2
1次/日
密闭塑料箱，内衬耐酸衬垫，下方设置高密度聚乙烯防渗透托盘
3
废灯管、灯泡
固态/汞
拆解
HW29/9000-023-29
T
0.02
1次/日
袋盖的、有密封圈的高密度聚乙烯塑料容器，内衬柔性防震材料
（3）固废处置管理要求

①一般固体废物管理要求

本项目一般固废：废包装材料、焊渣、除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘经收集后暂存在本项目一般固废暂存间内，本项目拟在生产车间东北侧建设1座符合“三防”要求的一般固废暂存间15m2，固废间地面做好硬化。一般固废暂存间内做好分区工作，将不同种类的固废分区暂存。
②危险废物管理要求

本项目拟在厂区东北侧建设危废暂存间15m2，上述各类危险废物在岗位产生后，每班结束后由转运人员送至厂区危险废物暂存间分类贮存，定期委托有资质单位处理安全处置。

根据危废管理要求，评价从危废的产生、存放、转运、处理、处置等对建设单位提出具体的技术和管理要求。

1）产生

项目生产车间必须按照表4-18中备有安全存放危险废物的装置，一旦危险废物产生，立即将其妥善放入相应的装置内，并加以保管，直至运送至危险废物暂存间，同时评价建议对车间内产生的危险废物每班清理一次。

2）存放和贮存

①车间存放设施

各车间产生的危险废物存放在车间临时贮存容器，贮存容器应满足以下要求：

a.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

b.装载危险废物的容器必须完好无损，定期对危险废物贮存容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
c.禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，且盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
d.液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
e.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
f.盛装危险废物的容器上必须粘贴符号《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。
②厂内临时贮存设施
危险废物在车间产生后，由车间内配备贮存容器收集后转运至项目危废暂存间临时贮存。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设：
a.贮存间地面与裙角要用坚固、防渗、耐腐蚀的材料进行防渗处理：除采用混凝土硬化表面外，还应其涂刷必要的如环氧树脂类防渗层、防腐涂料和粘贴耐腐瓷砖，内墙防渗层做到0.5m高等措施，保证渗透系数≤10-10cm/s。

b.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；不同区域应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储存量的五分之一。

c.贮存间必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及安全照明设施和观察窗口。
d.贮存间都必须按GB15562.2《环境保护区图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。

e.贮存间用以存放装载液体、半固体废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
f.贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏，应配备相应的通讯设备、照明设备、消防设施、安全防护服装及工具等，并设有应急防护设施。
除上述要求外，企业还应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求对危险废物暂存场所进行建设和管理。
3）转运
①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记记录。
②危险废物临时贮存间工作人员均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受处置单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
③危险废物产生车间工作人员、专员人员和临时贮存工作人员必须配备适当的人体保护设备（防护衣物、手套、面罩、呼吸罩等）。
④成立危险废物管理机构，负责危险废物的产生、厂内转运、临时贮存和委外处置各环节的管理。
4）处理处置
项目产生的危险废物在厂内临时贮存到一定量后，按照危废不同性质应及时送有相应处理资质的单位进行处置，并对危险废物的转移处理须严格按照《危险废物转移联单管理办法》等执行；

综上分析，本项目固体废物采取评价中提出的防治措施后，对周围环境影响较小。

5、土壤、地下水影响分析
本项目大气排放主要是非甲烷总烃及颗粒物，不属于大气沉降在土壤累积的土壤特征因子，故项目没有大气沉降的土壤污染途径。本项目生产车间采取硬化处理，项目不涉及储罐、危险化学品管线铺设，因此，生产过程发生垂直入渗污染的概率较小。危险废物暂存间将按要求做好防渗防漏措施。不同种类的原料分类存放，同时加强管理，加强巡查，发现物料泄漏及时处理，防止物料腐蚀地面基础层，造成土壤污染。危险废物暂存间等设施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规范进行建设与维护，暂存场所设置围堰，并在附近设置足够的应急物资及设施，保证发生事故时，各类废水、废液均能得到妥善的收集和处理，防止泄漏到贮存场所之外，垂直入渗及地面漫流发生的概率较小。本项目采取以上措施后，无地下水、土壤污染途径，对土壤和地下水造成的影响较小。

分区防控措施：

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的有关要求进行分区防渗。根据厂区污染防治分区的划分原则，结合工艺装置的特点和部位以及物料与污染物的性质，项目防渗分区见下表。

  项目防渗分区划分情况及要求

分区

区域

防渗要求
重点防渗区

危废暂存间、拆解区
等效黏土防渗区Mb≥6.0m，K≤1×10 -7 cm/s；或参照GB18598执行；池体及地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
一般防渗区
成品暂存区、原料暂存区、维修区、半成品暂存区、拆解区、一般固废暂存间、化粪池
等效黏土防渗区Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行；混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s) 等效

简单防渗区

厂内道路、办公区等

采用混凝土铺设，一般地面硬化
跟踪监测要求：

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(H1819-2017) 、《排污许可证申请与核发技术规范总则》(H924-2018) 的要求，项目土壤和地下水自行监测根据环评和批复确定，无强制性要求。本项目不涉及重金属及地下水开采，不属于土壤和地下水重点行业，且落实上述防控措施后，污染物一旦泄露会被及时发现并处理，基本不会通过渗透的途径进入地下水和土壤，对地下水和土壤环境影响可以接受。因此，本评价不提出跟踪监测要求。

6、环境风险

（1）风险物质识别

本项目为报废医疗设备及配套附属设备简单拆解、简单维修项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“环境风险：明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。

根据项目使用原辅材料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为拆解工序产生的危险废物（废电路板、废铅酸电池、废灯管灯泡）。项目生产中可能发生的事故主要为各类危险废物储存过程中破裂、破碎导致危废泄漏以及遇明火等导致火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。
（2）环境影响途径及危害后果
本项目环境风险影响途径汇总如下：

  本项目环境风险影响途径
序号
风险类型
分布情况
可能影响环境的途径
1
事故排放
废气治理设施
废气处理设施出现故障，导致废气不达标排放，对区域环境空气造成污染
2
泄漏
化粪池
废水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池、沉淀水池等底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水
3
泄漏以及火灾等引发的次生/伴生污染物
危废间、生产车间等
遇明火造成火灾，可能造成人员伤亡、对环境空气、地下水、地表水、土壤可能造成污染；项目危废破损后造成有毒物质泄漏，对环境空气、地下水、地表水、土壤可能造成污染
（3）环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，对应临界量的比值Q按下式计算：
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式中：q1、q2、…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2、…Qn—每种危险物质的临界量，t。

计算出Q值后：

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

危险物质数量与临界量比值（Q）详见下表。

  本项目Q值计算一览表
序号

名称

最大存储量q（t）

临界量Q（t）

qn/Qn

1
废电路板
0.2
50
0.004
2
废铅酸电池
0.2
50
0.004
3
废灯管、灯泡
0.02
5
0.004
Q值Σ

0.012
根据上表，项目风险物质存储量低于临界量，Q值＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作可开展简单分析。
（4）风险防范措施

针对本项目风险因素，本项目拟采取以下风险防范措施：

①总图布置和建筑安全方面防范措施

严格执行相关规范要求，合理布置生产车间内部设备平面布局，所有生产单元之间留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响。

②生产单元的风险防范措施

设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；配备完整的灭火装置；做好“三防”措施；危险废物发生泄漏时及时收集并转移到空置的容器内；或及时用抹布或专用醮布进行擦洗，并开启通风系统。生产车间内配备足够的、相适应的消防器材，并应装设消防、通讯和报警设备；生产车间应确保通风良好，并禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备及工具；项目危废暂存间应设置有围堰、导流槽等泄漏液收集系统，并对地面进行防渗处理。
③车间内采取分区防渗措施

项目危废暂存间按照重点防渗区进行地面防渗，防渗工程应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。

⑤建立健全安全环境管理制度

A加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。

B加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制、安全教育、培训制度；原料、成品、危废的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。

C按照项目可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案，并且制定相应的培训计划和演练计划。

（5）突发环境事件应急预案制定

根据导则要求并结合项目特点，需制定的相关环境保护应急预案主要内容见下表。

  企业突发环境事件应急预案一览表
序号

项目

内容及要求

1

总则

简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

2

危险源概况

对可能发生风险的生产设备如危废间、废气处理设施等进行详细的描述

3

应急计划区

生产车间、危废间、废气处理设施区域
4

应急组织

工厂：厂指挥部—负责全厂全面指挥；
危险源控制组—负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源；

专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理；
地区：地区指挥部—负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍支援。
5

应急状态及应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类响应程序，主要包括报警与接警、应急救援队伍的出动、泄漏救援和火灾控制等方面。
6

应急设施、设备与材料

生产装置：（1）防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散，主要是土料、沙袋等。

7

应急通讯、通知和交通

规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

厂区若发生泄漏事故，应立即通知当地消防部门、安全部门及环保部门，三方联合行动。

8

应急环境监测及事故后评估

由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；

当发生物料泄漏情况时，应重点对厂址周边村庄进行监测，并在事后进行跟踪监测，以对事故后果进行评估。

9

应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材

事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备

邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备

10

应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康

事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

11

应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

12

人员培训与演练

应急计划制定后，平时安排人员培训及演练（演练半年一次，培训一个月一次），对新工人上岗前进行三级安全教育。

13

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

14

记录和报告

设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理

15

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

项目涉及环境风险物质主要为废铅酸电池、废灯管灯泡、废电路板等，项目危险物质危险性主要表现在泄漏、火灾等突发性事故，建议企业结合项目特点，制定应急预案及区域风险防范应急救援支援措施，在认真落实相关风险管理措施的情况下，项目环境风险可控。
7、环保投资

本项目环保投资主要为废气治理、噪声治理。项目总投资500万，其中环保投资15万，占项目总投资的3%，具体见下表。

  污染防治措施及投资估算一览表

序号

分类

工程设施名称

说明

费用（万元）

1
废水
生活污水
依托租赁厂区化粪池（3m3）
0
2

废气

清灰废气、切割废气、焊接废气
袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）

10
3

噪声

降噪设施

安装减震垫和消声器等降噪措施

2
4

固废
一般固废
一般固废间，建筑面积15m2
3
危险废物
危险废物暂存间，建筑面积15m2
生活垃圾
垃圾桶若干
合计

/

15

	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	清灰废气、切割废气及焊接烟尘（DA001）
	颗粒物
	项目清灰、切割、焊接工序均位于封闭车间内，拆解台、切割机及固定焊接工位上方设置集气罩，经袋式除尘器（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉PM企业要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备运行
	等效A声级
	基础减振、厂房隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废包装材料、焊渣、拆解废料（废显示屏、废塑料、废金属、废橡胶、废电缆线、废锂电池）等经收集后定期外售；除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘及生活垃圾经收集后委托环卫部门拉走处理；废电路板、废铅酸电池、废灯管灯泡等收集后暂存于危废暂存间内定期委托有资质的单位进行处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施，对重点防渗区的危废间、拆解区等按照相关规范进行防腐、防渗硬化处理

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	危废暂存间设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火；厂区设有可燃气体报警装置、火灾报警装置，并设置有应急物资，配备消防器材等

	其他环境
管理要求
	①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。

②建设单位应落实《废弃电器电子产品回收处理污染控制导则》、《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》等相关要求。
③建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证。项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

⑤按照《排污单位申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等相关技术规范开展自行监测。


六、结论
	河南省利盈再生资源有限公司报废医疗设备拆解再利用项目符合国家相关产业政策，项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.0195t/a
	0
	0.0195t/a
	+0.0195t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.0096t/a
	0
	0.0096t/a
	+0.0096t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0010t/a
	0
	0.0010t/a
	+0.0010t/a

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.004t/a
	0
	0.004t/a
	+0.004t/a

	
	焊渣
	0
	0
	0
	0.001t/a
	0
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	拆解废料（废显示屏、废塑料、废金属、废橡胶、废电缆线、废锂电池等）
	0
	0
	0
	396.2t/a
	0
	396.2t/a
	+396.2t/a

	
	除尘器收集粉尘
	0
	0
	0
	0.2942t/a
	0
	0.2942t/a
	+0.2942t/a

	
	车间沉降粉尘
	0
	0
	0
	0.0165t/a
	0
	0.0165t/a
	+0.0165t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0
	1.5t/a
	+1.5t/a

	危险废物
	废电路板
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废电池
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废灯管、灯泡
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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