拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	民权县朝大再生资源回收利用有限公司年回收50台农业机械建设项目
	商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧
	民权县朝大再生资源回收利用有限公司
	河南省昊德环保科技有限公司
	本项目租赁现有厂区内进行建设，占地面积2860m2。项目生产工艺流程：报废农机入厂-录入回收监管系统-预处理-总成拆解-机架拆解-液压钳剪切-拆解产物分类-按类别入库，生产设备：铲车、叉车、电钻、液压钳、切割机、行车、地磅等主要生产设备。
	1、废水。

生活污水经化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田。
2、废气。

废油液抽取和危废贮存有机废气：在油液回收工位上方设置集气罩，与危废间有机废气共同引至1套两级活性炭吸附装置（TA001）处理后由15m高排气筒（DA001）排放，污染物排放可满足非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中的通用行业涉VOCs企业绩效引领指标要求。
切割废气：切割机上方设置集气罩，经覆膜袋式除尘器（TA002）处理后由15m高排气筒（DA002）达标排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中通用行业PM排放浓度≤10mg/m3的要求。

3、噪声。本项目噪声主要为生产设备运行过程所产生的机械噪声，噪声级为75~85dB(A)，经厂房阻隔、采取基础减振、局部隔声等措施后，项目四厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、固废。一般固废：除尘器收尘、碎玻璃、碎皮革等不可用利用物置于一般固废间，拆解物暂存间和一般固废间满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求，一般固废间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废活性炭、废油液、废油桶、废机油滤清器、废尾气净化装置、废电子电器件、废铅酸蓄电池、含油抹布及手套暂存于危废间，危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求；一般固废分类收集，拆解物暂存区作为产品外售，一般固废间内拆解物定期交由环卫部门统一处理；危险废物经危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。


