拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	河南顺为新型材料有限公司年产聚氨酯节能新型板材200万平方米项目
	河南省商丘市民权县江山大道与旺业路北侧
	河南顺为新型材料有限公司
	河南阶梯工程管理有限公司
	河南顺为新型材料有限公司年产聚氨酯节能新型板材200万平方米项目位于河南省商丘市民权县江山大道与旺业路北侧总投资8000万元，项目总占地面积为28615.17m2，
	废水：营运期产生的废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，进入民权县污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及民权县污水处理厂收水标准。

2、废气。营运期产生的废气主要为岩棉备料和带锯切割工序产生的粉尘，喷胶工序、发泡加热、双履带输送（熟化）工序产生的有机废气，发泡枪和喷胶枪清洗废气、危险废物暂存工序产生的有机废气。项目岩棉板备料产生的粉尘通过密闭负压管道收集后，带锯切割工序产生的废气经集气罩收集后，一起进入覆膜袋式除尘器处理后尾气由15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求；喷胶工序上方设置集气罩，发泡加热、双履带输送（熟化）工序产生有机废气经密闭负压管道收集，引至一套“活性炭吸附脱附-催化燃烧装置”进行治理，尾气由 15m 高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求；发泡枪和喷胶枪清洗废气、危险废物暂存工序产生的有机废气负压收集后经“二级活性炭吸附装置”+15m 高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求。
3、噪声。项目选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护，营运期生产过程中产生的噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、固废。本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废边角料、发泡废料、除尘器收集的粉尘、废催化剂、生活垃圾。危险固废为废液压油，废活性炭，废异氰酸酯/组合聚醚/岩棉胶/乙醇桶，发泡枪和喷胶枪清洗废液。废边角料、发泡废料集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售；除尘器收集的粉尘在一般固废暂存间暂存，交由废旧资源利用公司处置；废催化剂使用袋子密封包装后暂存在一般固废暂存间，由厂家回收；生活垃圾设置垃圾收集桶，经收集后交环卫部门统一收集处理。废液压油、废活性炭、发泡枪和喷胶枪清洗废液集中收集后加盖密闭暂存于危险废物暂存间定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置；废异氰酸酯/组合聚醚/岩棉胶/乙醇桶在厂区危险废物暂存间暂存后由生产厂家回收，二次利用。危险废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。


