[bookmark: _GoBack]拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施

	医疗废物小型化移动式撬装中温热解焚烧装备中试基地项目
	民权县静脉产业园利盈环保现有厂区内
	河南省利盈环保科技股份有限公司
	河南嘉源环保技术有限公司
	利用厂内闲置厂房放置医疗废物小型化移动式撬装中温热解焚烧装备，该装备对医疗废物的处理能力2吨/天；医疗废物小型化移动式撬装中温热解焚烧装备主要设备模块包含：车载撬装平台、智能上料系统、主体热解装备、智慧操作系统、自动供能系统、复合消杀系统、安全监测系统、快速热解增温元器件及加热模块、烟气处理设备一套。
	1.废气治理措施：本项目废气为焚烧废气，经过SNCR 脱硝+ 一级换热器+陶瓷纤维除尘器+二级换热器+低温等离子+活性炭吸附+碱液喷淋塔处理后经过20m高烟囱排放。经治理后各项废气满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）要求
2.水环境污染防治措施：废水主要为喷淋塔用水和急冷循环水，废水循环利用，项目结束后进入厂区污水处理站处理，不外排。
3.噪声污染防治措施：本项目运营期高噪声主要为引风机和喷淋塔等运转过程产生的设备噪声，经采取选用低噪声设备、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护等措施减少噪声对周围环境影响。经报告表预测分析，项目四周厂界噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。
4.固体废弃物的处置和综合利用：本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物。
（1）一般工业固体废物主要是热解碳，进入焚烧炉作燃料使用。
（2）危险废物主要为飞灰、炉渣、一级热解油、二级热解油，二级热解油进入焚烧炉作燃料使用，其他危险废物暂存危险废物暂存间定期交有资质的单位进行处理。
5.环境风险。根据报告表，项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、附录C 中的危险物质主要为：废矿物油等。在落实报告表提出的各项环保措施及安全防范措施后，项目风险在可接受范围内。
6..总量控制：污染物排放量为颗粒物排放量为颗粒物 0.514kg/a、二氧化硫 0.604kg/a、氮氧化物 33.264kg/a。




