拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施

	河南首同制冷设备有限公司年产150万件制冷配件项目
	商丘市民权县产业集聚区工业大道南侧
	河南首同制冷设备有限公司
	河南盈洁环境工程有限公司
	河南首同制冷设备有限公司租赁位于民权县产业集聚区工业大道南侧现有一栋标准化厂房，项目使用面积约5000m2，该厂房内按照功能划分为办公区、原料间、成品库和生产区等，主要生产家用冰箱制冷配件，按照材质分为钢管蒸发器和铝管蒸发器，项目建成后年产150万件制冷配件。
	（1）废水

项目营运期产生的废水主要为生活废水，纯水制备系统废水、电泳线前处理工段和电泳工段的清洗废水以及废气喷淋装置定期外排废水等。电泳线废水经厂区自建的污水处理设施处理后，生活污水经化粪池预处理后，再与纯水制备废水一同经厂区总排口排入市政污水管网，排入民权县第一污水处理厂进一步处理。

（2）噪声

项目运营期高噪声源主要来自生产车间内各生产设备、废气治理设施风机等运行产生的设备噪声。工程选用低噪声设备，采取基础减震、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（3）废气

项目废气主要包括粘结工段产生的非甲烷总烃，电泳工段中产生的非甲烷总烃、电泳烘干工段产生的非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物，喷塑工段产生的颗粒物，喷塑烘干固化工段产生的非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物、焊接工段产生的焊接烟尘及危废暂存间废气。

本项目粘结工段、喷塑烘干、电泳生产线废气收集后经1套“水喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放；喷塑工段废气收集后经1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；焊接工段废气收集后经1套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。粘结工段、喷塑烘干、电泳生产线非甲烷总烃可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中要求，同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版）中相关要求；排放的颗粒物、SO2、NOx可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中相关要求。喷塑工段、焊接工段颗粒物的排放速率及排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中排放限值要求。

（4）固体废物

本项目营运期固体废物包括生活垃圾、一般工业固废、危险废物。生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固废包括废包装箱及包装袋、金属边角料、除尘器收集的粉尘、纯水制备系统产生的废滤材，其中包装箱及包装袋、金属边角料、除尘器收集的粉尘收集于一般固废暂存间后，定期外售，纯水制备系统产生的废滤材更换后由供应商直接带走；二合一处理液和电泳液废包装桶、废机油及其包装桶、废槽渣和槽液、废超滤膜、污水处理系统的浮油和污泥、废活性炭等危险废物采用密闭容器收集后分类分区暂存于危废暂存间，交由具备相应资质的危废处置单位进行处置。


