窗体顶端

拟审批的建设项目采取的污染防治措施 （环评报告表内容）
窗体底端

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	建设单位概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与

	1
	河南省利盈再生资源有限公司塑料回收再利用项目
	商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号
	河南省利盈再生资源有限公司
	本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心0号，租赁闲置厂地8000平方米（包括已有建筑物3000平方米），总投资500万元，外购3条一次性输液袋（瓶）的清洗和撕碎生产线。项目建成后可年处理30000吨
医用可回收物。
	1、废水：本项目生产废水经自建污水处理站处理，出水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及民权县污水处理厂收水水质要求，由污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理，终排大沙河。
2、废气：污水处理站恶臭采取产臭设施密闭、喷洒生物除臭剂等方式治理，厂界满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界二级标准值。

3、噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：项目废包装材料、分拣出的杂物经收集后定期外售；生活垃圾经收集后委托环卫部门拉走处理；废纸浆、污泥分类收集暂存于一般固废暂存区，交由民权县生活垃圾焚烧电厂处理；危险废物收集处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置。
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