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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南省利盈再生资源有限公司塑料回收再利用项目

	项目代码
	2509-411421-04-01-536197

	建设单位联系人
	王****
	联系方式
	*********

	建设地点
	商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心

	地理坐标
	（ 115度6分25.509秒， 34度 39分 31.590秒）

	国民经济

行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42-85、非金属废料和碎屑加工处理422（421及422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	民权县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2509-411421-04-01-536197

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	23.5

	环保投资占比（%）
	4.7
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是      
	用地（用海）

面积（m2）
	8000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《民权县静脉产业园建设总体方案（2018~2020年）》

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《民权县静脉产业园建设总体方案（2018~2020年）》相符性分析
《民权县静脉产业园建设总体方案》（2018—2020年）现行，尚未编制或发布新的建设总体方案。《民权县静脉产业园建设总体方案》（2018-2020）于2018年10月由河南省发展和改革委员会、河南省国土厅、河南省环保厅和河南省住房和城乡建设厅批复，民权县静脉产业园位于民权县中心城区外，民权县静脉产业园综合考虑选址需满足的具体用地、交通、市政、工程地质和环保等具体要求，结合民权县区域环境、民权县城乡总体规划及民权县土地利用总体规划，民权县静脉产业园场址定于民权县中心城区西北部花园乡西王庄村。 

民权县静脉产业园场址紧临陇海铁路及G310国道（冰熊大道）、西环路等城市道路，交通便捷，区位条件较优越；场址与周边居住区有一定的防护距离，对周边居民影响较小，且有一定发展余地，有必要的环境容量；场址位于民权县中心城区外；园区内无不良工程地质和水文地质条件，适宜项目建设。 

①规划范围 

民权县静脉产业园规划范围东至老城干渠、西至吴堂河（花园乡西王庄西侧）、南至G310国道、北至陇海铁路，规划面积52.1公顷。 

②区域配套条件

园区规划所在地具有良好的建园基础。园区地理位置优越，交通便利，紧邻G310 国道（冰熊大道）、西环路等城市快速路，园区周边交通四通八达，利于整体区域的垃圾收集与运输。园区附近有可靠的电力供应，生活垃圾焚烧发电项目产生的电能可就近并入国家电网；园区周边有可靠的生产、生活供水水源以及污水排放条件。

③总体目标 

近期，到2021年，民权县静脉产业园城乡生活垃圾、餐厨垃圾无害化处置和资源利用核心功能全面形成，废旧轮胎、电子电器废弃物资源化利用等产业协同发展，城乡生活垃圾收运体系构建完善，园区基础设施完备健全，“核心功能+协同产业”发展格局基本形成，打造成为环境优美、技术先进、管理规范、绿色低碳并具有环保教育功能的公园式静脉产业园。 

近期，到2021年，园区力争形成年处置利用各类废弃物能力32.8万吨以上，实现营业收入3.5亿元以上，利税0.6亿元。城镇生活垃圾收集率达到95%以上，农村生活垃圾收集率达到80%。生活垃圾焚烧处理能力占无害化处置总能力的比例达 100%，餐厨垃圾无害化处理率达到100%，电子电器废弃物、废旧轮胎回收处置率 100%。企业污染排放达标率100%，污水集中处理率达到100%，中水利用率达到100%。

④空间布局 

根据物质流、能量流、产业关联性和基础设施共享，结合民权县静脉产业园实际土地资源及周边产业布局状况，开展民权县静脉产业园布局的总体设计，通过优化产业和基础设施的空间布局，体现产业集聚和循环链接效应，实现土地资源的节约集约高效利用和污染物集中排放处置。空间布局结构如下： 
按照城市废弃物处置类别不同，将民权县静脉产业园分为城市高值废弃物处置区和城市低值废弃物处置区，总体形成“一心、二区”的空间布局。总用地面积52.1公顷。其中： 
一心：即公共服务中心，位于园区的西南部，用地规模约1.77公顷。通过设立科普展厅，着力打造科普基地和循环经济教育基地，大力宣传推广民权县静脉产业园发展理念和模式，广泛开展废弃物资源化利用教育和知识普及，全面提升公众对废弃物资源化利用的认知度和参与度，为全社会废弃物资源化利用提供示范。二区：即“城市低值废弃物处置区”“城市高值废弃物处置区”。
——城市低值废弃物处置区。在园区南部、西部，用地规模约30公顷。以生活垃圾焚烧发电项目为核心，并配套建设餐厨垃圾无害化处理项目，开展低值废弃物资源化利用示范。 

——城市高值废弃物处置区。在园区东北部，用地规模约23.5公顷。规划建设废旧轮胎回收利用、废电子电器拆解等城市高值废弃物处置区，按照突出龙头、外引内育、配套集成拉长链条的要求，建设区域废旧物资回收和加工利用基地。

相符性分析：本项目为新建项目，属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，本项目主要进行塑料回收破碎清洗工作，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，且项目已在民权县发展和改革委员会备案，符合国家产业政策和地方发展规划；本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，根据《民权县城乡总体规划（2016-2035）-中心城区用地规划图》（详见附图3）、《民权县老城干渠两侧区域控制性详细规划-区位图》（详见附图4）及项目租赁厂区土地证（详见附件5），项目厂区用地为工业用地，项目用地符合用地规划要求；项目为塑料回收再利用项目，属于废弃物资源回收再利用行业，根据《民权县静脉产业园空间布局图》（详见附图5），项目位于民权县静脉产业园区内，符合民权县静脉产业园发展规划。民权高新技术产业开发区管理委员会出具证明（见附件6），本项目建设符合当地园区产业要求，同意项目入驻。

	其他符合性分析
	1、产业政策合理性

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中“四十二、环境保护及资源节约综合利用 8．废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料..….等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，……”，项目建设符合国家产业政策。本项目已在民权县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为：2509-411421-04-01-536197。

2、本项目与“三线一单”相符性分析

根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境分区管控方案》（2025年版）以及查阅河南省三线一单综合信息应用平台，相符性如下：
（1）生态保护红线

根据河南省三线一单综合信息应用平台及《商丘市生态环境分区管控方案》（2025年版），商丘市生态保护红线总数共计8个，分别位于梁园区、民权县、柘城县、虞城县、永城市、宁陵县、夏邑县、睢县。民权县涉及的生态保护红线为商丘市黄河、河南民权黄河故道国家湿地公园（林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地）、国家二级公益林，本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，距离民权县生态保护红线（商丘黄河）的最近距离为4.582km，项目选址不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。项目在商丘市生态保护红线分布图中的位置详见附图6。

（2）环境质量底线

①大气环境：根据河南省大气环境管控分区，本项目所在地大气环境分区管控类型为大气一般管控区。环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10、O38h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，随着民权县人民政府落实《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》（商环委办〔2025〕2号）等方案的实施，可有效改善当地区域环境空气质量。项目不涉及废气污染物，不会降低当地大气环境质量，符合大气环境质量底线的要求。

②地表水：本项目运营期生产废水经处理后回用于破碎清洗环节、不外排，生活污水经厂区化粪池处理后经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理，经民权县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，终排大沙河。因此，本项目满足水环境质量底线要求。

③噪声：项目所在区域声环境功能区划为3类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。

④土壤：本项目选址区域周边无居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域，无优先保护类耕地，距离最近的敏感点为西北侧240m处的王庄村；项目营运期产生的废气经处理后均能够达标排放，污染物排放情况、污染防治设施的设置均符合相关最新政策的要求；本项目用地性质属于工业用地，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。

（3）资源利用上线

项目运营期不使用高污染燃料，运营过程能源采用电能；项目厂区租赁已有厂房进行建设生产，用地性质为工业用地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入清单
本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，在河南省“三线一单”综合信息应用平台查询并进行研判分析，项目位于民权县一般管控单元。

1）项目三线一单研判分析结论

经研判，初步判定该项目位置无空间冲突。

根据管控单元压占分析，项目涉及环境管控单元1个，生态空间分区1个，水环境管控分区1个，大气管控分区1个，自然资源管控分区0，岸线管控分区0个，水源地0个，湿地公园0个，风景名胜区0个，森林公园0个，自然保护区0个。厂区周边10km无森林公园、风景名胜区、自然保护区。距离项目最近的生态保护红线为河南省商丘市民权县生态保护红线-生态功能重要，距离约4.582km；距离项目最近的湿地公园为河南民权黄河故道国家湿地公园，距离约8.708km，距离项目最近的水源地是商丘市黄河，距离约3.580km。
项目涉及环境管控单元1个（民权县一般管控区），生态一般管控区1个（河南省商丘市民权县其他区域1），水环境-水环境一般管控区1个（废黄河商丘市吴屯水库控制单元），大气-大气环境一般管控区1个。 

2）项目与《商丘市生态环境分区管控方案》（2025年版）及河南省“三线一单”准入研判分析报告相符性分析
①环境管控单元分析
经对比，项目涉及1个河南省环境管控单元，其中优先保护单元0个，重点管控单元0个，一般管控单元1个，详见下表。

  项目与涉及的河南省环境管控单元相符性分析一览表

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
ZH41142130001
民权县一般管控区
一般
商丘市
民权县
空间布局约束
1、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。新建、扩建金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。3、鼓励依托国能民权热电发展蒸汽使用量大、污染轻的工业企业。4、做好民权葡萄酒生产加工，鼓励建设集酿酒葡萄种植、葡萄酒酿造、休闲旅游和文化推广于一体的葡萄酒庄，大力发展葡萄酒庄园经济。
本项目位于民权县静脉产业园中，用地为工业用地。
符合
污染物排放管控
1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。
项目运营期生产废水经自建污水处理站处理后排至民权县污水处理厂，终排大沙河。运营期固废均妥善处置。
符合
环境风险防控
/
/
/
资源开发效率要求
/
/
/
②水环境管控分区分析

经比对，项目涉及1个河南省水环境管控分区，其中水环境优先保护区0个，工业污染重点管控区0个，城镇生活污染重点管控区0个，农业污染重点管控区0个，水环境一般管控区1个，详见下表。

  本项目与涉及的河南省水环境管控分区相符性分析一览表

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
YS411421
3210134
废黄河商丘市吴屯水库控制单元
一般
商丘市
民权县
空间布局约束
/
/
/
污染物排放管控
1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级 A 排放标准。
项目不属于污水处理厂。
符合
环境风险防控
/
/
/
③大气环境管控分区分析 

经比对，项目涉及1个河南省大气环境管控分区，其中大气环境优先保护区0个，高排放重点管控区0个，布局敏感重点管控区 0个，弱扩散重点管控区0个，受体敏感重点管控区0个，大气环境一般管控区1个，详见下表。

  本项目与涉及的河南省大气环境管控分区相符性分析一览表

环境管控单元编码
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
YS411421
3310001
一般
商丘市
民权县
空间布局约束
大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能。全面推进“散乱污”企业综合整治，全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。
项目为塑料回收再利用项目，不属于钢铁、焦炭及建材类项目；不属于“散乱污”企业。建设单位不属于达不到标准的落后产能和不达标企业。
符合
污染物排放管控
实施轻型车国六b排放标准和重型车国六排放标准.全面实施非道路柴油移动机械第四阶段排放标准、船舶国二排放标准。淘汰20万辆以上国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。
项目运营期采用国六排放标准车辆进行原料及产品运输。不使用国三及以下排放标准汽车和未登记或冒黑烟工程机械。
符合
环境风险防控
/
/
/
资源开发效率要求
/
/
/
综上，本项目符合《河南省“三线一单”准入研判分析报告》和《商丘市生态环境分区管控方案》（2025年版），符合三线一单要求。
3项目与商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2025]2号）的相符性分析

  项目与商环委办〔2025〕2号相符性分析一览表

文件相关要求
本项目建设情况
相符性
商丘市2025年蓝天保卫战实施方案
13.深化扬尘污染综合治理。持续开展扬尘污染治理提升行动，以城市建成区及周边房屋建筑、市政、交通、水利、拆除等工程为重点，细化完善重点扬尘污染源管控清单，提升扬尘污染精细化管理水平。突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段防控，切实做好土石方开挖、回填等施工作业期间全时段湿法作业强化各项扬尘防治措施落实；建立城区主次干道、背街小巷，国省、县、乡道路、高速公路酒水、清扫、保洁及相关道路工程的扬尘污染防治责任制度，严格渣土运输车辆规范化管理，鼓励引导施工工地使用新能源渣土车、商砼车运输，依法查处渣土车密闭不严、带泥上路、沿途遗撒、随意倾倒等违法违规行为。加强重点建设工程达标管理，实施分包帮扶，对土石方作业实施驻场监管。严格矿山开采、运输和加工过程防尘、除尘措施。加快全市扬尘污染防治智慧化监控平台建设，完成与省级平台的互联互通和数据上报。
本项目新建部分厂房，施工期采取相应扬尘治理措施后影响较小。
相符

商丘市2025年碧水保卫战实施方案
5.持续推动企业绿色转型发展。坚决制“两高一低”项目盲目发展，严格新建项目准入把关；严格落实生态环境分区管控加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀、制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。

项目不属于“两高一低”类项目，项目为塑料回收再利用项目，不属于焦化、有色金属、化工、电镀、制革、造纸、印染、农副食品加工等行业；项目运营期生产废水经处理后排至民权县污水处理厂处理，终排大沙河。
相符
10.深化工业园区水污染整治。开展工业园区污水收集处理能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板到2025年底，永城经济技术开发区化工园区、宁陵先进制造业化工园区基本建成独立专业化工生产废水集中处理设施(或依托骨干企业)。

项目位于民权县静脉产业园，项目运营期生产废水经预处理后排至民权县污水处理厂处理，终排大沙河
相符
商丘市2025年净土保卫战实施方案
3.严格重点建设用地准入管理。强化对土地用途变更、收储、供应等环节的联动监管。依法应当开展土壤污染状况调查的地块须在土地储备入库前完成调查，自然资源部门应将调查情况作为必备要件纳入土地收储卷宗。生态环境部门会同自然资源部门组织开展半年、年度重点建设用地安全利用核算。推动国土空间规划、土地用途管制、土壤环境管理等多源数据共享。

项目位于民权静脉产业园内，租赁现有场地进行建设，项目用地为工业用地，符合相关土地规划。
相符

商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案
19.开展货运车辆运输监管。督促重点行业企业规范管理运输车辆、厂内车辆以及非道路移动机械，以满足绩效分级指标需求或其他移动源管理相关要求，对不满足绩效分级运输要求的实施动态调整。强化大宗物料运输企业门禁系统日常监管，2025年8月底前，完成全覆盖监督帮扶，对发现的问题企业限期整改到位。各县(市、区)生态环境部门对环保绩效A、B(含B-)级和绩效引领性等行业企业门禁系统建设使用情况开展抽查。鼓励未列入重点行业绩效分级管控的企业参照开展车辆管理，加大企业自我保障能力。

项目建成后，原料及成品运输车辆严格采用国6b排放标准车辆，建设单位按照相关要求进行车辆管理工作。
相符

由上表可知，项目的建设符合商环委办[2025]2号中相关规定。
4、项目与《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相符性分析

项目与《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相符性分析详见下表。
  项目与豫政[2024]12号相符性分析一览表

文件相关要求
本项目情况
相符性
严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。
项目为塑料回收再利用项目，不属于“两高”项目，项目运营期不涉及废气排放。
相符
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，建立多部门联合执法机制，定期对生产企业、销售场所、使用环节进行监督检查。鼓励引导企业生产和使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，推动现有高VOCs含量产品生产企业加快升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装、包装印刷、电子制造等行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，对完成原辅材料替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。
项目运营期不涉及VOCs。
相符
由上表可知，项目建设满足《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相关要求。
5、项目与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析
  项目与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析一览表
序号

《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）具体要求

本项目情况

相符性

4.总体要求
4.1宜按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等建立管理体系。

本项目按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等建立管理体系

相符

4.2应建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度。

本项目建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度

相符

4.3应建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。

项目建成后建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度

相符

4.4宜建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年

项目建成后建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年

相符

4.5废塑料分拣企业应具备排污许可证

环评要求项目建成后按照要求申领排污许可证

相符

4.6废塑料回收过程中产生或夹杂的危险废物，或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的，应交由有相关处理资质的单位进行处理

项目生产过程中不涉及危险废物
相符

4.7从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训

项目在员工入职前，对员工进行岗前培训

相符

5.收集

5.1应按废塑料的种类进行分类收集。废塑料分类及相应原生塑料应用参见附录A的表A.1

本项目主要收集医疗机构产生的未被污染的废输液瓶（袋）
相符

5.2废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒

本项目原料废输液瓶（袋）为袋装，且包装完整，回收过程无遗撒

相符

5.3废塑料收集过程中不得就地清洗。

本项目回收过程不进行清洗。本项目的清洗工序为预处理阶段的清洗。

相符

5.4废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。

本项目采用机械湿式破碎技术进行减容处理，破碎过程不产尘，破碎设备采用安装减振基础、加强车间维护等措施进行降噪

相符

6.分拣

6.1废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金（共混物）和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。

本项目主要处理废输液瓶（袋）一种塑料
相符

6.2废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、Ｘ射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术

本项目分选采用气流分选、筛选机采用静电分选的原理

相符

6.3废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施

本项目分拣过程中主要挑选其中的不可利用杂物，不使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层

相符

6.4废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置

本项目产品主要为塑料碎片及橡胶片
相符

6.5破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施

本项目破碎工序采用湿法破碎，并配套污水收集处理设施，破碎机通过安装减振基础、加强设备维护等措施，产生的噪声可以满足GB12348的有关规定

相符

6.6废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理

本项目环评要求厂区地面进行防水、防渗漏处理 

相符

6.7废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂

本项目废塑料使用物理方法进行清洗，采用高效节水的机械清洗

相符

分拣后的废塑料应采用独立完整的包装

本项目分拣完成后的塑料，经过破碎、清洗、分选选后采用独立包装袋进行包装

相符

废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符合GB8978或地方相关标准的有关规定

本项目塑料碎片生产过程中产生的废水经污水处理设施处理后，作为中水循环再利用

相符

7.贮存
7.1废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定

本项目环评要求厂区地面进行防水、防渗漏处理，符合GB18599的有关规定

相符

7.2不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识

车间设置废输液瓶暂存区，并在显著位置设有标识

相符

废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。

本项目收购的废塑料储存在封闭车间内，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施

相符

7.3废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。

本项目废塑料储存场所符合建筑设计防火规范的要求

相符

8.运输
8.1废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒

本项目废输液瓶（袋）均袋装，运输过程中可确保打包完好，无塑料遗撒

相符

8.2废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒

本项目塑料碎片包装物采用吨包或包装袋包装，可以做到防晒、防火、防高温，同时可以确保塑料碎片在装卸、运输过程中包装完好，无遗撒。

相符

8.3废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉

本项目产品包装物按要求设置废塑料种类标志，标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。

相符

8.4废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载

本项目原料及产品的运输均不得超高、超宽、超载，采用密闭车辆进行运输。

相符

6、与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析

本项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析见下表。

表1-7 项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析

序号

《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）具体要求

本项目情况

相符性

4.总体要求
4.2宜以提高资源利用率和减少环境影响为原则，按照重复使用、再生利用和处置的顺序，选择合理可行的废塑料利用处置技术路线

本项目采用破碎法进行废塑料的再生利用

相符

4.3涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。

本项目属于废塑料的预处理单位，设置防扬散、防流失、防渗漏以及其他防止污染环境的措施，执行国家和地方相关排放标准

相符

4.4废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB 15562.2的要求设置标识。

建设单位属于废塑料的预处理单位，厂房内设置废输液瓶（袋）原料暂存区，贮存场地具备防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB 15562.2的要求设置标识。

相符

4.5含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。

废塑料主要为PP和PE，不对含卤素废塑料进行预处理

相符

4.6废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。

环评要求建设单位建立废塑料管理台账，台账内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，台账至少保存3年以上

相符

4.7属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。

本项目不涉及属于危险废物的废塑料，生产过程中不涉及危险废物
相符

4.8废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。

建设单位废塑料的生产符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求

相符

7.预处理污染控制要求

7.1一般性要求

7.1.1应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。

本项目收购的废塑料采用破碎、清洗的方式进行预处理

相符

7.1.2废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB 31572或GB 16297、GB 37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合GB 14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB 12348的规定。

本项目采用湿式破碎，破碎工序不产尘。项目生产废水经污水处理站处理，纳管进入民权县污水处理厂。项目产生的噪声经采取措施后可以满足GB 12348的规定

相符

7.3破碎要求

废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。

本项目破碎方式采用湿式破碎，配套有污水收集和处理措施

相符

7.4清洗要求

宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。

本项目采用机械湿式破碎技术进行减容处理，破碎过程不产尘，破碎设备采用安装减振基础、加强车间维护等措施进行降噪

相符

8.再生利用和处置污染控制要求

8.1一般性要求

8.1.3应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。

本项目生产废水经自建污水处理站处理，出水可以满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准及民权县污水处理厂收水标准，纳管进入民权县污水处理厂。

相符

8.1.6废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合GB 12348的规定

本项目废塑料生产中产生的噪声经采取措施后可以实现达标排放

相符

7、与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性

中华人民共和国工业和信息部于2015年12月发布《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号），于2016年1月1日起执行。本项目为废塑料再生利用工程，本项目与该文件相符性分析见下表。

表1-8 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析一览表

序号

废塑料综合利用行业规范条件具体要求
本项目情况

相符性

一、企业的设立和布局

（一）

废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。

本项目属于废塑料破碎清洗分选类企业。

相符

（二）

废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。

本项目原料为未被污染的一次性废塑料输液瓶（袋），不属于危险废物

相符

（三）

新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。

本项目为新建项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目用地属于工业用地，选址符合静脉产业园规划。项目设备属于节能环保设备。

相符

（四）

在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。

本项目不涉及文中规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。

相符

二、生产经营规模

五

PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。

企业废塑料处理能力为3万吨/年

相符

六

废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。

属于废塑料破碎、清洗、分选类企业，年废塑料处理能力为30000吨。

相符

七

塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。

本项目不属于塑料再生造粒类企业。

相符

八

企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。

本项目占地8000平方米，总建筑面积6500平方米，根据企业设计，可以满足生产线布置。
相符

三、资源综合利用及能耗

九

企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。

本项目充分利用回收的废旧塑料，禁止对其进行倾倒、焚烧与填埋。

相符

十
塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。

根据建设单位提供的资料，项目电耗约15千瓦时/吨废塑料。

相符

十一
PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。

本项目属于废塑料破碎、清洗、分选类企业，综合新水消耗为1.1吨/吨废塑料。
相符

十二
其他生产单耗需满足国家相关标准。

生产单耗需满足国家相关标准

相符

四、工艺与装备

（十三）
新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。

本项目不属于造粒企业。

相符

1

PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。

本项目加工过程自动控制，采用密闭破碎设备，湿法破碎、清洗等工序自动控制，不添加清洗药剂。
相符

2

废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。

属于废塑料破碎、清洗、分选类企业，年废塑料处理能力为30000吨。采用自动化处理设备和设施，粉碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序实现自动控制。

相符

3

塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。

本项目不属于造粒企业。

相符

4

鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。

本项目采用自动化控制设备，自动化程度高。电耗约15千瓦时/吨废塑料，能耗、水耗均较低。

相符

五、环境保护

十四
废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。

本项目正在进行环境影响评价，评价要求项目的建设应严格落实环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。

相符

十五
企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。

本项目加工存储场地为密闭厂房，地面全部硬化。

相符

十六
企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。

本项目原料、产品均在密闭车间内存放，生产区具有防雨、防风、防渗等功能。厂区雨水进入雨水管网，废水不外排。

相符

十七
企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。

本项目原材料为未被污染的一次性废塑料输液瓶（袋），医院单独收集、包装袋盛放、转运，夹杂物较少。

相符

十八
企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。

项目生产废水经厂区自建污水处理站处理后，达标排入民权县污水处理厂进一步处理。

相符

十九
再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。

本项目采用湿式破碎，不产生粉尘。

相符

二十
对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

本项目高噪声设备采用基础减震、厂房隔声的降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

相符

综上所述，本项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第81号）相关规定。

8、项目与《河南省空气质量持续改善行动计划》相符性分析

表1-9 本项目与《河南省空气质量持续改善行动计划》（部分）相符性分析一览表

序号

河南省空气质量持续改善行动计划具体要求
本项目情况

相符性

1

二、优化产业结构，促进产业绿色发展（一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。
本项目不属于“两高”，本项目为废弃资源综合利用业，不属于国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业
相符

2
　四、优化交通运输结构，完善绿色运输体系（一）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区探索发展“外集内配”生产生活物资公铁联运模式。到2025年，集装箱公铁、铁水联运量年均增长15%以上，省内水路货运量突破7000万吨，力争全省公路货物周转量占比较2022年下降10个百分点，铁矿石、焦炭等大宗物料清洁运输（含使用新能源汽车运输，下同）比例达到80%。加快推进“公转铁”“公转水”，充分发挥既有线路效能，推动共线共用和城市铁路场站适货化改造。加快实施铁路专用线进企入园“653”工程，推动中铁路港、国际物流枢纽等一批铁路专用线建设，支持周口、漯河、信阳等市港口配套建设铁路专用线，加快郑州、南阳、洛阳、商丘等市铁路物流基地建设。新（改、扩）建项目原则上采用清洁运输方式，并将清洁运输作为项目审核和监管重点。加强用地、验收投运、车皮调配、铁路运价等措施保障。

项目原料来自附近医疗卫生机构，距离较短，采取新能源车运输

相符

　（三）强化非道路移动源综合治理。严格实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。扩大高排放非道路移动机械禁用区范围，提升管控要求，将铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业、施工工地等机械高频使用场所纳入禁用区管理，禁止使用排气烟度超过Ⅲ类限值和国二以下排放标准的非道路移动机械。加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。

企业内部作业车辆和机械，建设单位均采用新能源动力

相符

3
五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平（一）深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术。

评价要求建设单位施工期，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理等
9、项目与民权县县级集中式饮用水源保护区划相符性分析

经对照《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），民权县共有2处县级集中式饮用水水源和16处乡镇集中式饮用水水源。

（1）县级集中式饮用水水源

1）民权县一水厂地下水井群（共6眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域（1～3号取水井）；4～6号取水井外围30米的区域。

2）民权县二水厂地下水井群（共5眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。

（2）乡镇集中式饮用水水源

民权县花园乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、南18米的区域。
根据现场踏勘和调研情况，本项目距离民权县一水厂地下水井群约3.22km，距离民权县花园乡地下水井约5.73km，项目不在民权县县级及乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水源地保护规划要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景
为满足市场需求，河南省利盈再生资源有限公司拟投资500万元在商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心租赁厂地建设塑料回收再利用项目。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42-85、非金属废料和碎屑加工处理422（421及422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中“……废塑料、……含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”类项目，应编制环境影响报告表。受河南省利盈再生资源有限公司委托，我公司承担了河南省利盈再生资源有限公司塑料回收再利用项目的环境影响评价工作。

在现场调查和收集有关资料的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《河南省利盈再生资源有限公司塑料回收再利用项目环境影响报告表》。

2、项目与备案内容一致性分析

项目建设情况与备案相符情况详见下表。
  项目建设情况与备案一致性一览表

类别

建设内容

备案内容

一致性

项目名称

河南省利盈再生资源有限公司塑料回收再利用项目
河南省利盈再生资源有限公司塑料回收再利用项目
一致

建设单位

河南省利盈再生资源有限公司
河南省利盈再生资源有限公司
一致

建设地点

商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心
商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心
一致

建设规模及内容

项目租赁已建厂房3000平方米、办公室100平方米，用于建设塑料回收再利用项目。工艺流程:分拣杂物-破碎塑料制品-清洗碎片-碎片进入提料机-碎片进入甩干机-进入风选机-进入筛选机。设备清单:破碎机，洗料池，提料机，甩干机，风选机，筛选机。
项目租赁已建厂房3000平方米、办公室100平方米，并利用闲置厂地新建3400平方米厂房，用于建设塑料回收再利用项目。工艺流程:分拣杂物-破碎塑料制品-清洗碎片-碎片进入提料机-碎片进入甩干机-进入风选机-进入筛选机。设备清单:破碎机，洗料池，提料机，甩干机，风选机，筛选机。
备案时仅填报了租赁的已建建筑物
建设性质

新建
新建
一致

投资

500万元

500万元

一致

[image: image3]经与建设单位核实，建设单位拟租赁闲置厂地8000平方米（包括已有建筑物3000平方米），本次建设内容为拆除现有3000平方米厂房西侧墙壁、并利用西侧闲置厂地扩建3400平方米厂房，最终形成1栋“   ”形6400平方米厂房。建设单位备案时仅填报了租赁的已建建筑物、未明确新建建筑物面积，生产规模不变，不属于重大变动，与备案内容基本一致。
3、本项目建设情况
本项目主体工程为3条一次性输液袋（瓶）的清洗和撕碎生产线，项目占地8000m2，总建筑面积6500m2，其中租赁生产厂房1栋，建筑面积3000m2，办公区建筑面积100m2，利用空置厂地对现有生产厂房进行扩建，扩建厂房建筑面积3400m2。项目组成及主要建设内容详见下表。

  本项目组成及主要建设内容一览表

类别

单项工程
建设内容
备注

主体工程

生产厂房
建筑面积6400m2（租赁现有3000m2、扩建3400m2），划分生产区、原料暂存区、成品存放区，购置并安装一次性输液袋（瓶）的破碎、清洗生产线3条；
租赁已有并扩建
辅助工程
办公室
建筑面积约100m2，租赁厂区内办公楼闲置办公室，用于本项目人员办公
租赁已有
公用工程

供电

供电来源为市政供电
/
供水

供水来源为市政供水
/
环保工程
废水处理
生产废水：自建污水处理站（规模110t/d），采用“纸浆分离-调节池-气浮-A/O-消毒”工艺处理，经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理，终排大沙河
新建
废气处理

污水处理站恶臭：产臭设施密闭、喷洒生物除臭剂

新建

固废处理

一般固废暂存区：1处，面积为30m2，用于收集项目产生的一般固体废物。危废暂存间：1座，面积为5m2，用于暂存项目产生的危险废物。

生活垃圾：垃圾桶若干。
新建

噪声治理
采用低噪声设备，同时对噪声设备采用基础减振、厂房隔声等减噪措施
新建
3、本项目产品方案
本项目主要产品方案见下表。
  本项目主要产品方案一览表

产品名称

产量

备注

塑料片料
29000t/a

输液瓶（袋）身碎片及筛选分离的较重瓶（袋）口塑料与橡胶塞
根据《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知（国卫医发〔2020〕3号）》 “四、做好输液瓶（袋）回收利用、……回收利用的输液瓶（袋）不得用于原用途，不得用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品……”，本项目塑料片料产品，外售下游企业，不得用于生产输液瓶（袋）及餐饮容器以及玩具等儿童用品之类的塑料制品。
4、本项目主要原辅材料及能源消耗

根据中华人民共和国卫生部《卫生部关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发[2005]292 号）“使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则”。本项目的一次性输液袋（瓶）来源主要为河南省内的医疗机构使用后不属于医疗废物的各种一次性输液袋（瓶），原料均为一般固体废物。
进场原料控制标准：根据《关于在医疗机械推进生活垃圾分类管理通知》（国卫办医发〔2017〕30 号）中明确分类处置要求：医疗机构应当统一处置本单位产生的可回收物，与再生资源回收单位做好交接、登记和统计工作，实现可回收物的追溯。
建设单位应当检查督促作为本项目原料来源的医疗机构，对未被污染的输液瓶（袋）加强统一管理，严禁混入针头、一次性输液器、输液管/棉球棉签等医疗废物，且原料中不得涉及含有过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，如废弃的细胞毒性药物、遗传毒性药物等易掺杂混入原料的药物性废物、以及其他医疗废物和进口废物。
医疗机构均有严格的医疗废物管理规定，原则上医疗废物不会混入本项目的一次性输液袋（瓶）原料。若原料中混入上述物质、原料品质无法达到本项目进场原料控制标准，则退回不合格原料、并督促医疗单位按照相关法规进行妥善处理。
本项目主要原辅材料消耗详见下表。
  本项目主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

单位

消耗量

备注

1

医用可回收物
t/a

30000
主要为未被污染的可回收塑料输液瓶（袋）等，材质主要为PE、PP类，袋装
2

水

m3/a

33333.33

市政供水管网

3

电

Kw·h /a

15万

市政供电电网

原料回收、运输和贮存要求:

（1）回收：建设单位回收未被污染的一次性废塑料输液瓶（袋）由各医疗机构内部按照《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2017〕32号）要求，对一次性废塑料输液瓶（袋）完成分类收集、暂存工作。

（2）运输

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中对废旧塑料包装和运输的要求，一次性塑料输液瓶（袋）不得裸露运输，确保在装卸运输中不破裂、泄漏，单件包装物尺寸应便于装卸、运输和储存；不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免废塑料品在装载和运输过程中泄漏污染环境。

（3）贮存：
根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），回收的废塑料不得露天存放，贮存场所应建造为封闭或半封闭，应有防雨、防晒、防尘和防火措施。不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。项目根据生产能力、按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量。评价要求建设单位配套建设一处原料存储区，禁止废塑料露天堆存，原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。
5、主要生产设备

本项目主要生产设备详见下表。
  本项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格/型号
数量

用途
1

破碎机
处理能力3.2吨/小时

3

破碎
2

提料机
处理能力3.2吨/小时
3

提料
3

甩干机
处理能力3.2吨/小时
3

甩干
4

风选机
处理能力3.2吨/小时
3

分选除杂
5

筛选机
处理能力3.2吨/小时
3

分离塑料和橡胶

6

洗料池
宽1米，长7米
3

洗料
主要生产设备与产能的匹配性分析：本项目拟购置3条破碎清洗生产线，每条生产线破碎机的生产能力约3.2t/h，配套洗料池清洗能力与破碎机相匹配，清洗能力约3.2t/h，项目年产330d，每天生产10h，则3条破碎清洗生产线生产能力为31680t/a，满足项目设计产量的要求。
6、劳动定员及劳动制度

本项目建成后劳动定员20人，职工均不在厂区食宿，采取昼间10小时工作制，年工作330天。

7、本项目能源供应及给排水情况

供电：本项目年用电量约45万kW·h，由市政供电系统供给，能满足本项目用电要求。

供水：本项目用水由市政供水系统供给，可满足项目用水需求。项目用水主要为生产用水和生活污水。
（1）生活用水

本项目劳动定员20人，生活用水主要为洗手、冲厕用水，依托办公楼内的供水设施处理，无食宿。参考《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）并结合当地实际情况，本项目员工生活用水量按80L/d·人计，项目年工作330天，则生活用水量为1.6m3/d（528m3/a）。

（2）生产用水：本项目运营期废塑料采用湿法破碎+清洗工艺，根据第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册“42 废弃资源综合利用行业系数手册”，废 PE/PP 塑料采用清洗或湿法破碎+清洗工业废水量产污系数为1.0吨/吨-原料，类比同类行业，废水产生系数为0.9。本项目年处理废塑料输液瓶30000t/a，则用水量为33333.33t/a、平均101.01t/d，废水量为30000t/a、平均90.9t/d。

排水：
（1）生活污水
项目不自建办公室，租赁办公楼内闲置办公室。项目生活污水主要为洗手、冲厕废水，均产生在办公区内，依托办公楼配套化粪池处理后，随租赁的办公楼内生活污水一起经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理。员工生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为1.28m3/d（422.4m3/a），生活污水进入租赁厂区的化粪池处理。
（2）生产废水
根据分析，生产废水量为30000t/a、平均90.9t/d，经自建污水处理站处理后，纳管进入民权县污水处理厂进一步处理。
本项目水平衡详见下图。[image: image4]
  图2-1  项目水平衡图  单位m3/d
8、平面布置合理性分析

[image: image5]项目租赁河南利盈环保科技股份有限公司闲置厂房和场地进行建设。在“  ”形厂房内划分划分原料暂存区、生产区、成品暂存区，污水处理站设置在厂房东部。平面布局设置充分考虑了车间形状、内外交通联系、生产过程以及人物流走向等因素。生产车间内生产设备结构紧凑，污染源强较为集中，便于治理，综上所述，本项目各功能分区明显，相互衔接，利于组织生产，交通便利。因此，本项目平面布局合理。项目厂区平面布置图详见附图7。
[image: image6]9、物料平衡图

图2-2  项目物料平衡图

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目为新建项目，项目厂房部分新建，施工期会产生机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，项目施工期生产工艺及产污流程见下图。
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图2-3  项目施工期生产工艺及产污流程图

施工期产生的污染物主要为施工噪声、施工扬尘、建筑弃渣以及施工期建筑人员生活废水及生活垃圾等。

2、运营期工艺流程
[image: image7]本项目医用可回收物生产工艺及产污详见下图。
图2-4  项目废塑料输液瓶（袋）加工生产线工艺及产污环节示意图
工艺流程简述：
①原料储存：收购医疗机构产生的一次性废塑料输液瓶（袋）暂存于车间内原料储存区。

袋装原料在输送带上拆包，人工分拣出金属、纸张等杂物外售，输液瓶（袋）进入生产线。因医疗机构内部已按照《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2017〕32 号）要求，对一次性废塑料输液瓶（袋）完成分类收集、暂存工作，所以混入的杂物量较少。该工序产生废包装材料、杂物固废。

②破碎：将人工分拣后的一次性塑料瓶（袋）通过上料装置投入到破碎机中进行破碎处理，在破碎时加入水，采用湿法破碎处理有效抑制粉尘产生，一次性医用塑料输液瓶（袋）被破碎为小块，直径约为18-22mm。该过程采用湿法破碎处理有效抑制粉尘，基本无粉尘产生，但有设备噪声产生。

③清洗：经破碎后的塑料片进入洗料池（配套摩擦清洗设施），在水力与摩擦力的共同作用下，将输液碎片上附着的标签纸进行分离，强力摩擦时加入水辅助清洗（清洗过程不添加任何清洗剂），经过摩擦分离后的纸浆通过洗料池底部筛网与水一起排排入车间污水收集沟进入自建污水处理站进行处理。脱去纸浆后的塑料碎片通过提料机进入甩干机。该过程有废水、噪声产生。
④脱水：清洗后的塑料碎片进入甩干机，高速离心脱去残留的水分，脱水后的塑料进入下个工序中。该工序有脱水废水、噪声产生，脱水废水排入车间污水收集沟进入污水处理站进行处理。

⑤分选除杂：脱水后的碎片利用比重差别，风选出PP、PE塑料碎片（主要为瓶身或袋身轻薄塑料片）；较重的袋头塑料与输液瓶橡胶塞一同进入筛选机（利用高压电场内不同性质物料所带电荷量不同的原理对塑料和橡胶进行分离）分离，分离出的碎片按材质类别进行分装后即为塑料片待售。该过程有噪声产生。
2、产排污环节

本项目营运期产排污环节详见下表。

  本项目产排污环节一览表

类别

产污环节

主要污染物
废水

清洗
pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、总磷、石油类

甩干
pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、总磷、石油类
办公生活

SS、BOD5、COD、NH3-N

噪声

生产设备运行

等效连续A声级

固体废物

分拣
杂物（纸、纱布、胶袋等）
办公生活

生活垃圾

污水处理

废纸浆

污泥

设备维修

废机油、废润滑油

原料拆包

废包装袋



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，项目租赁河南省利盈环保科技股份有限公司闲置厂地进行生产（租赁协议详见附件4）。本项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

本项目所在区域属于二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）要求。本次评价选取2024年作为评价基准年，其中获取民权县连续1年中366个日均值数据（至少有339个数据），每月至少有27个有效数据，数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下：
  环境空气质量现状监测统计表

污染物
评价指标
现状浓度
标准值
占标率
达标情况
PM2.5
年均值
46μg/m3
年平均：35μg/m3
131.4%
超标
24h平均第95百分位数
126μg/m3
24h平均：75μg/m3
168%
PM10
年均值
70μg/m3
年平均：70μg/m3
100%
达标
24h平均第95百分位数
136μg/m3
24h平均：150μg/m3
90.7%
SO2
年均值
7μg/m3
年平均：60μg/m3
11.7%
达标
24h平均第98百分位数
12μg/m3
24h平均：150μg/m3
8%
NO2
年均值
19μg/m3
年平均：40μg/m3
47.5%
达标
24h平均第98百分位数
47μg/m3
24h平均：80μg/m3
58.8%
CO
24h平均第95百分位数
1.2mg/m3
24h平均：4mg/m3
30%
达标
O3
8h平均第90百分位数
162μg/m3
日最大8h平均：160μg/m3
101.3%
超标
由上表可知，民权县区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、24h平均第98百分位数，PM10年平均浓度、24h平均第95百分位数、CO24h第95百分位数浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度、24h平均第95百分位数，O38h平均第90百分位数浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。民权县为不达标区，超标因子主要为PM2.5、O3。

针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》，从“结构优化升级、工业企业提标治理、移动源污染排放控制、面源污染防控、重污染天气应对、监管能力建设”等手段，完成商丘市空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。随着《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》等文件的实施，民权县环境空气质量将会逐步得到改善。
2、地表水环境

项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，本项目所在区域地表水体为大沙河，大沙河属于IV类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价采用大沙河商丘市控制断面大沙河戚店断面2024年月均值数据，进行现状评价，监测统计结果见下表。
  地表水环境质量现状监测统计结果表  单位：mg/L

监测时间（年-月）
化学需氧量(mg/L)

氨氮(mg/L)

总磷(mg/L)

2024-01

20.9

0.24

0.063

2024-02

20.3

0.19

0.043

2024-03

22.1

0.21

0.068

2024-04

20.3

0.36

0.125

2024-05

23.1

0.44

0.122

2024-06

22.5

0.41

0.104

2024-07

18.8

0.68

0.123

2024-08

22.3

0.62

0.149

2024-09

19.7

0.36

0.185

2024-10

21.9

0.14

0.181

2024-11

23.6

0.18

0.169

2024-12

21.6

0.21

0.123

执行标准

30

1.5

0.3

是否达标
达标

达标

达标

由上表可知，民权大沙河戚店断面所测指标均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。
3、声环境

本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行现状监测。

4、生态环境

本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，现状四周多为一般企业、道路等，所在地区的生态系统以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。目前尚未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍惜濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。
5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响。
6、土壤、地下水环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目运营期厂区采取分区防渗、加强厂区管理情况下，项目对场地及周边土壤和地下水不会造成污染，故本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境 

本项目厂界外500米范围内的敏感点详见下表。

  本项目大气环境保护目标一览表
名称

坐标（经纬度）

保护对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界项目距离/m

王庄
115.06178
34.39455
居民
人群（约400人）

二类
西北
240

2、声环境

本项目厂区边界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目周边均为集中供水，项目厂界500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境

本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，租赁现有场地进行生产活动，厂区用地范围内无生态环境保护目标，周围主要为道路和其他企业，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。因此不再进行生态现状调查。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

项目综合废水由总排口进入市政污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理。项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准及民权县污水处理厂收水标准，详见下表。
  项目生活污水排放执行标准    单位：mg/L
项目

COD

BOD5
SS

氨氮

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准

≤500

≤300

≤400

/

民权县污水处理厂收水标准

≤450
≤200
≤300
≤40
民权县污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A标准要求，详见下表。

  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L
基本控制项目
COD

BOD5
SS

氨氮

一级A标准
50
10
10
5

2、废气污染物排放标准

污水处理设施恶臭气体无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准。

表 3-4 恶臭气体排放标准
污染物名称
单位
二级
新改扩建
氨

mg/m3
1.5

硫化氢

mg/m3
0.06
臭气浓度

无量纲

20
3、噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，具体标准限值见下表。

  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3

65
55
4、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	1.废水污染物总量控制
经分析，项目运营期生产废水经自建污水处理站处理，废水排放量为30000t/a，纳管进入民权县污水处理厂，经民权县污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的标准限值（COD50mg/L、氨氮5mg/L）要求，终排大沙河。终排量为COD1.5t/a、氨氮0.15t/a，从绿洲办事处亓堂村污水处理站可用减排量为：COD：3.87492t/a、氨氮：0.83524t/a中等量替代；替代后，绿洲办事处亓堂村污水处理站可用减排量剩余量为：COD：2.37492t/a，氨氮：0.68524t/a。

2.废气污染物总量控制

项目采用湿法破碎，不涉及废气总量控制因子。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目新建3400平方米厂房，施工过程产生的影响主要有施工噪声、施工扬尘、建筑弃渣以及施工期建筑人员生活废水及生活垃圾等。
1 大气环境影响分析

①施工扬尘

项目施工期扬尘产生的主要环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。

根据《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》（商环委办〔2025〕2号）等文件通知的相关要求，提出施工期扬尘污染防治对策如下：

（1）严格落实施工工地“六个百分百”，即：施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭。施工工地现场禁止搅拌混凝土、现场配置砂浆。

（2）施工单位施工过程中要做到精细化管理，并做好施工人员教育培训工作，树立环保意识，施工过程中对运载车辆及时清洗，严禁沾满泥土车辆驶出施工场地，运载车辆不得超载、冒顶装卸，以减少抛洒，施工垃圾不得现场焚烧或高空直接抛洒至地面，尽量避免扬尘污染；工程施工所用混凝土不得搅拌，必须采用罐装水泥，避免现场混凝土搅拌引起扬尘污染。

（3）建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。根据建设单位提供资料，项目施工期无废弃土方产生；物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。

（4）施工现场沿工地东侧、南侧设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）高度不低于2.5m，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；扬尘施工工地没围挡、不覆盖一律不得开工。

（5）运载水泥、建筑材料及建筑垃圾的车辆要使用遮雨布遮盖或使用密闭运输车，减少散落，施工场地需设置洗车平台，车辆行驶出装、卸场地前用水将轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行驶路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。杜绝超高、超载和沿路洒落等违法运输行为。

（6）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。

（7）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。

（8）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。

（9）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。

施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。禁止非国六车进入施工现场，燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。

经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解对周围敏感点的影响。

2 水环境影响分析
施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水，依托厂区现有化粪池处理后，纳管进入民权县污水处理厂。由于施工期有限，评价认为施工期的废水对周围环境的影响较小。
3 声环境影响分析

本项目施工期间的噪声源主要来自于推土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，设备噪声源强值75～95dB（A），项目施工期短暂，且项目夜间不施工，为减小施工噪声对周围环境的影响，评价建议项目在施工期期间应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求执行，合理安排施工作业时间；尽量采用低噪声设备，避免高噪音设备同时作业，高噪音设备尽量设置在厂区中间，以减轻噪声对周围环境的影响。

4 固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废弃物主要有建筑弃渣和施工人员的生活垃圾。废弃建材放置在临时设置的建筑垃圾堆放场，根据其性质和用途，实现回收利用，不可回收利用的部分集中堆放，定期清理并及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾分类收集后，统一交由环卫部门处理。经过以上措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。

5 生态环境影响分析
项目用地为工业用地，利用现有空地新建部分厂房，主要植被为野生草本植物。项目施工建设会对周围的生态环境影响造成一定程度的水土流失，改变了原有地貌，造成地表植被量的减少。建设中的地基开挖、回填、道路的铺设等都不可避免的产生弃土、弃渣。建设过程中应尽可能做到挖填平衡。

同时项目建成后，周边将配套建设种植树木等绿化植物，具有良好的绿化和水土保持功用，对于维护项目区周围的生态环境起到一定的作用。

综合分析而言，项目施工期会对局部生态环境造成一定程度的影响，运营后，通过厂区及周围的绿化，除被永久性占用外，部分地段植被可以通过绿化措施得到恢复，项目的建设不会对生态环境造成较大的影响。
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	1、大气
（1）废气污染物排放源

本项目破碎机采用湿法破碎，不考虑粉尘产生。废气主要为污水处理设施产生的恶臭气体，废气产生及排放情况表如下：
 项目无组织废气产生及排放情况汇总表
产污环节
污染
物名
称

产生量 t/a

产生速率 kg/h

无组织排放措施
排放量t/a

排放速率 kg/h

污水处
理设施
无组织
废气

NH3
0.0097

0.0029

采用半地下式，
加盖密封，并
喷洒除臭剂、加强

绿化

0.0048

0.0015

H2S

0.0004

0.0001

0.0002

0.00005

  建设项目大气污染物无组织排放表
产污环节
污染物名称

主要污染防治措施
排放标准名称
浓度限值(mg/Nm3)
污水处
理设施
无组织
废气

NH3
采用半地下式，
加盖密封，并
喷洒除臭剂、加强

绿化

《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）
1.5

H2S

0.06
臭气浓度

20（无量纲）
（2）废气污染物排放源源强核算过程

污水处理站产生的废气主要成份为恶臭，污水处理站内臭气的主要产生源是调节池、生化处理池等。恶臭的浓度与充氧、污水停流过程的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关。恶臭物质主要有NH3、H2S等。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭物质的产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生NH3 0.0031g、H2S 0.00012g，项目污水处理设施BOD5削减量约为3.12t/a，则恶臭污染源产生情况见表4-3：
 污水处理站恶臭污染源强一览表
污染物

产生系数（g/g）

BOD5削减量（t/a）

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

NH3
0.0031

3.12

0.0097

0.0029

H2S

0.00012

0.0004

0.0001

本项目污水处理设施采用半地下式，加盖密封，并喷洒除臭剂、加强厂内和厂界绿化，类比同类项目运行效果，预计去除效率50%。

  污水处理设施废气产生、排放一览表
污染
源

污染
物名
称

处理前情况

处理措施

处理后排放情况

产生量 t/a

产生速率 kg/h

排放量t/a

排放速率 kg/h

污水
处理
设施
无组
织废气

NH3
0.0097

0.0029

采用半地下式，
加盖密封，并
喷洒除臭剂、加强

绿化

0.0048

0.0015

H2S

0.0004

0.0001

0.0002

0.00005

（3）项目非正常工况分析

本项目非正常排放主要考虑当污水处理设施密封损坏，未喷洒除臭剂，处理效率为 0。非正常工况发生时，建设单位应最多1h内停止生产，确保非正常工况下废气排放影响控制到最低。

  废气非正常情况产排污一览表
非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率kg/h
非正常排放量kg

单次持续时间/h

年发生

频次/
防治措施
污水处

理设施

恶臭气

体
密封损坏，未喷洒除臭剂

NH3
0.0029

0.0029

1
≤1
加强管理、维护

与保养
H2S

0.0001

0.0001

（4）自行监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中监测要求，建议单位按下表制定废气日常监测计划。

  本项目废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次
序号
监测点位
监测指标
监测频率
1
厂界
氨气、硫化氢、臭气浓度

1 次/年
（5）大气环境影响分析

本项目营运期产生的大气污染物主要为污水处理设施处理污水产生的恶臭污染物。本环评要求在要求对污水处理设施周边定期喷洒除臭剂，污泥及时清运，恶臭排放量较小，对周边环境产生的影响较小。

2、废水

2.1生活污水

项目生产厂房内不配套洗漱等生活用水设施，厂房内不产生生活污水；洗手、冲厕等生活污水，均产生在办公区内。经估算，本项目员工生活污水产生量为1.28m3/d（422.4m3/a），依托办公楼配套化粪池处理后，随租赁的办公楼内生活污水一起（依托租赁厂区总排口）经污水管网排至民权县污水处理厂进一步处理，未单独排放。
本项目生活污水水质参考《废水污染控制技术手册》表1-1-1典型生活污水水质，生活污水中污染物浓度为COD400mg/L、BOD5220mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L；项目依托租赁厂区现有化粪池处理生活污水，租赁厂区化粪池容积为3m3，该化粪池现处理量剩余2.5m3，该化粪池可暂存本项目处理生活污水。
本项目生活污水产排情况详见下表。

  本项目生活污水主要污染物产排一览表
废水类别
污染物

COD
氨氮
SS
BOD5
生活污水（422.4m3/a）
产生浓度（mg/L）
400
30
200
220
产生量（t/a）
0.169

0.013

0.084

0.093

化粪池处理效率（%）
20
0
30
10
化粪池处理后浓度（mg/L）
320
30
140
198
化粪池处理后排放量（t/a）
0.135

0.013

0.059

0.084

GB8979-1996表4 三级标准（mg/L）
500
/
400
300
民权县污水处理厂收水标准（mg/L）
450
40
300
200
由上表可知，项目生活污水经化粪池处理后各项污染物浓度可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及民权县污水处理厂收水水质要求，项目处理措施可行。
项目生活污水进入民权县污水处理厂处理，这部分污水的污染物总量已计入污水处理厂的总量控制指标中，因此不再单独设置总量指标。

2.2生产废水

（1）废水排放源强
本项目运营期产生的破碎、清洗废水量为90.9m3/d、30000m3/a，经自建污水处理站处理，纳管进入民权县污水处理厂进一步处理。
本项目原料为未被人体血液、排泄物污染的医用输液瓶（袋）等废旧塑料制品与矿泉水瓶、饮料瓶等日常生活产生的废旧塑料制品原料收集方式、可能残留液体成分不同，因此破碎清洗过程产生的废水水质差别较大。一次性输液袋（瓶）里清洗出的残留的药液成分复杂，可能包括葡萄糖、氯化钠、抗生素等，清洗废水因药品种类不同浓度及成分也会发生很大的变化。
“关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（生态环境部公告2021年第24号）”中的“工业源产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册”，废PE、PP清洗或湿法破碎+清洗工业废水产污系数不具有可参考性。
为确定本项目废水污染物种类及浓度，本评价收集同类项目验收报告废水检测数据，详见见下表。
项目
污染物

《普宁市信盛塑料回收有限公司使用后医用一次性

塑料（玻璃）输液袋（瓶）回收利用项目竣工环境保护验收监测报告(2016年12月)》
本项目废水水质mg/L
进水
出水
进水
pH
6~9
6~9
6~9
SS*
9~15

未检出
128

COD

1101~1516

25~30

1300

BOD5
165~189

5.6~6.2

189

氨氮

13.8~14.4
0.901~0.982
14.4

总磷
0.16~0.26

0.08~0.11

0.26

石油类

1.03~1.25

0.09~0.14
1.25

污水处理站工艺

污水处理工艺：“水解酸化→接触氧化→沉淀→消毒

/
注：类比项目验收报告监测数据SS9~15mg/L偏低，本评价引用同类项目验收报告中SS监测数据最大值128mg/L。
《普宁市信盛塑料回收有限公司使用后医用一次性塑料（玻璃）输液袋（瓶）回收利用项目》原料为塑料输液瓶（袋），主要废水均为破碎清洗废水。类比对象与本项目原料、废水种类相同，生产工艺类似，因此具有可类比性。
  本项目生产废水浓度一览表

   污染物
污水量

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷
石油类

pH
生产废水

30000m3/a
产生浓度mg/L

1300

189

128

14.4

0.26

1.25
6~9
产生量t/a
39
5.67
3.84
0.432
0.008
0.037
/

（2）废水污染防治措施
项目生产废水排放量为90.9t/d，生产车间内部的清洗区、脱水区设置截排水沟，并设置废水收集池1座。建设单位拟建设1座日处理量为110t/d的污水处理站，收集的废水采用“纸浆分离-调节池-气浮-A/O-消毒”工艺进行处理，满足《污水综合排放标准》[image: image8.emf]新鲜水

职工生活 化粪池

1.6 1.28 1.28

新鲜水

废塑料破碎、清

洗

污水处理站 民权县污水处理厂

101.01 90.9 90.9

大沙河

租赁厂区的总排口

DW001

损耗0.32

损耗10.11

（GB8979-1996）表4三级标准及民权县污水处理厂收水标准，纳管进入民权县污水处理厂进一步处理。
污水处理站工艺流程见下图。
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图4-1   污水处理站工艺流程图

污水处理站具体工艺流程如下：废水经收集排至污水处理站，首先进入纸浆分离机，去除大量废纸漂浮物及悬浮物，进入调节池进行水量水质调节，调节池出水进入气浮池，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固液分离。出水进入在厌氧池，利用厌氧细菌使高分子污染物降解成低分子污染物，同时将COD由高浓度降低至中低浓度，增大 BOD5/COD值，提高废水可生化性；厌氧池中兼氧微生物分解利用水中的有机物，使硝酸根离子转化为氮气溢出水体，使水中有机物及氨氮含量得以降低。随后污水进入好氧池，通过风机曝气及好氧微生物的作用，进一步降解废水中的有机物，为保证COD的去除效果。
废纸浆采用带式压滤机脱水；污泥泵至污泥浓缩池进行浓缩，浓缩后的污泥再由带式压滤机进行污泥脱水，泥饼外运处理；滤液回流调节池重新处理。

类比同类项目验收报告污水处理站对污染物去除率，本项目污水站对主要污染物去除效率保守取值为COD80%、BOD555%、SS50%、氨氮20%、总磷0%、石油类20%。

本项目生产废水产排情况详见下表。

  本项目生活污水主要污染物产排一览表

废水类别
污染物

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷
石油类

pH
生产废水（30000m3/a）
产生浓度（mg/L）
1300

189

128

14.4

0.26

1.25
6~9
产生量（t/a）
39
5.67
3.84
0.432
0.008
0.037
/
污水站去除效率（%）
80

55

50

20

/
20

/

纳管排放浓度（mg/L）
260
85

64

11.5

0.26
1
6~9
纳管排放量（t/a）
7.8

2.55

1.92

0.345

0.008
0.03
/

GB8979-1996表4 三级标准（mg/L）
500
300

400

/

/

20
6~9
民权县污水处理厂收水标准（mg/L）
450
200
300
40
5

/

6~9
经民权县污水处理厂处理后的排放浓度（mg/L）
50
5
10
10
0.1
1

6~9
污水处理厂出水污染物排放量（t/a）
1.5

0.15

0.3

0.3

0.003
0.03
6~9
由上表可知，项目生产废水经污水处理站处理后各项污染物浓度可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及民权县污水处理厂收水水质要求，可以达标排放。
（3）废水污染防治措施可行性

参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034- 2019）表 A.2，废塑料加工工业综合废水处理的可行技术为预处理+生化处理，其中预处理可行技术包含沉淀、气浮、混凝、调节；生化处理可行技术为活性污泥法、序批式活性污泥法(SBR)、缺氧/好氧（A/O）、厌氧/缺氧/好氧法（A2/O）、膜生物法（MBR）、曝气生物滤池（BAF）、生物接触氧化法、周期循环活性污泥污水（CASS）。

项目污水处理站设计规模为110m3/d，采用“纸浆分离机+调节池+气浮池+A/O+消毒”工艺处理生产废水，其中“纸浆分离机+调节池+气浮池”为预处理工序，“A/O ”为生化处理工序，均为《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表 A.2 中废塑料加工工业综合废水处理的可行技术，因此，项目污水处理站工艺可行。
（4）污水进入民权县污水处理厂的可行性分析
污水处理厂概况：民权县污水处理厂位于大沙河西、兴业路南，占地面积90亩。服务范围为民权县城的生活污水、开发区及静脉产业园废水，服务面积约为16平方公里。设计污水处理规模为5万m3/d。

①本项目污水进入民权县污水处理厂收水范围、管网的可行性分析：民权县处理厂建设地点位于大沙河西、兴业路南。服务范围为民权县城的生活污水、开发区及静脉产业园废水。根据民权县处理厂规划的服务区范围，本项目位于商丘市民权县310国道北、老城干渠西280米民权县静脉产业园河南省医疗废物应急处置中心，处于该污水处理厂收水范围内。本项目建成后，废水通过总排口进入厂区东侧的污水管网。据调查，目前污水管网已建成，本项目建成后污水能够进入民权县污水处理厂进一步处理。

②民权县处理厂处理规模、收水水质满足接纳本项目污水条件：废水接纳量分析：总设计规模为5万m3/d，采用改良型奥贝尔氧化沟处理工艺。目前，该污水处理厂日处理污水4.1万m3（近3年平均），处理负荷达到82%，处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。民权县处理厂出水排至大沙河。本项目投运后新增污水排放量为90.9m3/d，约占污水处理厂剩余处理规模的1%；因此，从处理规模上分析，本项目污水进入民权县处理厂是完全可行的。

废水水质分析：民权县处理厂设计进水水质为SS300mg/L、COD450mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N40mg/L、总磷5mg/L，本项目生产废水经污水处理站处理能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时满足民权县处理厂进水水质要求，该污水与城市其它污水混合后不会改变污水处理厂的设计进水水质，使污水处理厂处理负荷在设计要求范围之内。

因此，本项目污水进入民权县处理厂处理措施可行。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施详见下表。
  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类型

污染物种类

排放去向

污染治理设施

排放口编号

排放口坐标
排放口类型
排放口设置是否符合要求

排放口名称
污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1
生产废水
pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、石油类

市政污水管网
TW001
污水处理站

纸浆分离-调节池-气浮-A/O-消毒
DW
001
115.107710
34.658696

一般排放口
☑是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放

废水排放口基本情况及排放标准详见
   废水间接排放口基本情况及排放标准一览表
序
号
排放口
编号
废水排放量/(万t/a)

排放
去向
排放
规律
排放标准
污染物

种类
GB8978-1996表4三级标准
污水处理厂设计进水水质要求
1

DW001
3

排入民权县污水处理厂

连续
pH
6~9

6~9

COD(mg/L)
500
400
BOD5(mg/L)
300
200
NH3-N(mg/L)

/

40
SS(mg/L)

400
300
石油类(mg/L)

20

/

总磷(mg/L)

/
5
（4）监测计划

本项目污水自行监测根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中监测要求如下。
  废水自行监测计划建议一览表
监测点位
监测因子
监测频次
DW001 废水总排口
流量、pH、化学需氧量、氨氮
月
石油类、悬浮物
半年
3、噪声

（1）噪声源强及降噪措施

本项目运营期主要噪声源为破碎机、风选机、甩干机等高噪声设备运行产生的噪声，设备运行噪声级为70～90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，可降噪20dB（A）。设备各噪声源源强及治理效果详见下表。




	
	    项目噪声源强调查表（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段h
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

1

污水处理站

水泵2

80

选用低噪声设备、基础减震、墙壁隔声等
80.4

-8.5

1.2

3.7

8.7

1.7

11.1

76.2

76.2

76.4

76.2

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

56.2

56.2

56.4

56.2

1

2

生产厂房

水泵1

80

-38.3

23.7

1.2

19.0

117.2

12.0

14.6

62.1

62.0

62.2

62.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

42.1

42.0

42.2

42.1

1

3

洗料池3

70

厂房隔声
-25.7

9.4

1.2

8.7

101.2

28.1

25.4

52.3

52.0

52.1

52.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

32.3

32.0

32.1

32.1

1

4

洗料池2

70

-23.5

18.2

1.2

17.8

101.4

27.7

16.3

52.1

52.0

52.1

52.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

32.1

32.0

32.1

32.1

1

5

洗料池1

70

-21.6

26.1

1.2

25.9

101.7

27.3

8.2

52.1

52.0

52.1

52.4

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

32.1

32.0

32.1

32.4

1

6

甩干机3

85

选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等
-10.2

3.9

1.2

7.6

84.8

44.5

26.9

67.4

67.1

67.1

67.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

47.4

47.1

47.1

47.1

1

7

甩干机2

85

-7.8

13.1

1.2

17.1

84.9

44.2

17.4

67.1

67.1

67.1

67.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

47.1

47.1

47.1

47.1

1

8

甩干机1

85

-4.7

21.9

1.2

26.4

84.3

44.7

8.1

67.1

67.1

67.1

67.4

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

47.1

47.1

47.1

47.4

1

9

风选机3

90

1.4

0.7

1.2

7.7

72.8

56.6

27.1

72.4

72.1

72.1

72.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

52.4

52.1

52.1

52.1

1

10

风选机2

90

2.6

9.2

1.2

16.2

73.9

55.3

18.6

72.1

72.1

72.1

72.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

52.1

52.1

52.1

52.1

1

11

风选机1

90

4.6

19.6

1.2

26.8

74.7

54.3

8.0

72.1

72.1

72.1

72.4

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

52.1

52.1

52.1

52.4

1

12

筛选机3

80

10.1

-0.7

1.2

8.7

64.0

65.3

26.3

62.3

62.1

62.1

62.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

42.3

42.1

42.1

42.1

1

13

筛选机2

80

11.1

6.4

1.2

15.8

64.9

64.3

19.2

62.1

62.1

62.1

62.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

42.1

42.1

42.1

42.1

1

14

筛选机1

80

14.2

16.6

1.2

26.5

64.7

64.3

8.5

62.1

62.1

62.1

62.3

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

42.1

42.1

42.1

42.3

1

15

提料机3

75

19.5

-3.2

1.2

8.9

54.3

75.0

26.4

57.3

57.1

57.1

57.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

37.3

37.1

37.1

37.1

1

16

提料机2

75

21.5

4.8

1.2

17.1

54.5

74.7

18.2

57.1

57.1

57.1

57.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

37.1

37.1

37.1

37.1

1

17

提料机1

75

24.6

15.1

1.2

27.9

54.2

74.7

7.4

57.1

57.1

57.1

57.4

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

37.1

37.1

37.1

37.4

1

18

破碎机3

90

30.9

-6.2

1.2

9.1

42.5

86.8

26.5

72.3

72.1

72.0

72.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

52.3

52.1

52.0

52.1

1

19

破碎机2

90

33.1

2.3

1.2

17.9

42.6

86.5

17.7

72.1

72.1

72.0

72.1

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

52.1

52.1

52.0

52.1

1

20

破碎机1

90

35.4

12.7

1.2

28.5

43.2

85.8

7.1

72.1

72.1

72.0

72.5

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

52.1

52.1

52.0

52.5

1

21

污水处理站房

污水处理风机

90

选用低噪声设备、基础减震、墙壁隔声等
81.6

-5.6

1.2

3.3

11.8

2.2

8.0

86.2

86.2

86.3

86.2

10.0

20.0

20.0

20.0

20.0

66.2

66.2

66.3

66.2

1

注：表中坐标以厂界中心（115.106727,34.658760）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。





本项目拟在生产厂房东部设置符合“三防”要求的一般固废暂存区约30m2，地面做好硬化，临时存放产生的一般固体废物，禁止危险废物及生活垃圾混入。

本项目拟在生产厂房东北角设置危废暂存间5m2，项目产生的废矿物油属于危险废物，必须按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定进行收集、贮存，并交由有资质的单位妥善安全处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设要求如下：

⑥库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输；
	⑦指定专人进行日常管理。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设
施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；
⑧危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（含2023修改单）的规定设置警示标志。
5、土壤、地下水影响分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“废弃资源（含生物质）加工、再生利用”，为 IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目行业类别属于“废弃资源加工、再生利用”，为 III 类项目，项目所在地的敏感程度为不敏感，土壤的评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。

6、环境风险

（1）风险识别

本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的危险化学品，经查阅《建设项目环境影响评价技术导则（HJ/T169-2018）》附录 B 中的有毒有害和易燃易爆危险物质，本项目使用的原料及产品均不涉及突发环境事件风险物质。

（2）风险分析

根据项目性质，主要可能发生的环境风险如下所示：

①物质风险性识别

本项目储存的废塑料原料和产品均为可燃或易燃的塑料。废塑料的贮存过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源或明火，废塑料会因受到外来的热量其相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。

如果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故，废塑料燃烧产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境会造成伤害。

②生产系统危险性识别

洗料池出现跑冒滴漏，车间地面及污水收集沟防渗层破损，有可能导致废水泄漏，污染土壤和地下水。

③环境风险类型及危害分析

本项目涉及的环境风险类型为原料遇明火引发火灾，在火灾等事故下引发的伴生/次生污染物排放。洗料池出现跑冒滴漏，车间地面及污水收集沟防渗层破损，造成废水泄露，污染周边土壤和地下水。

1）废水设施故障

洗料池出现跑冒滴漏，车间地面及污水收集沟防渗层破损，未经处理的废水通过下渗进土壤后进入地下水环境，导致环境污染。

2）厂区火灾事故下引发的伴生/次生污染物排放

本项目原料具有可燃性，如遇明火导致厂区内部发生火灾事故时，通过燃烧产生SO2、NOx、TSP、CO等污染物，对厂区及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。

（3）风险防范措施

A、废水泄漏事故风险防范措施

①对洗料池、车间地面进行管理及检修，加强设备维护，制定严格的维修制度，做到防患于未然。

②加强工作人员的环保理论知识及操作技能的培训。

③防渗层破损时，立即停止生产，维修完成后再开始生产。
B、火灾风险防范措施

①塑料仓储必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并由足够的疏散通道，单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

②塑料仓储区与生产区分开布设，仓储区与生产区的塑料应分组、分垛堆放，并留出必要的防火间距，符合《建筑设计防火规范》的相关规定。

③生产区、成品区、原材料区，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品。

④落实责任制，生产车间、原材料区、成品区应分设负责任看管，确保消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改。

⑤如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。万一发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管；并隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员；小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。

⑥加强消防安全教育培训。

（4）风险分析结论

本项目风险较小，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急措施的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小。
7、环保投资

本项目环保投资主要为废水治理、固废治理、噪声治理等。项目总投资500万，其中环保投资23.5万，占项目总投资的4.7%，具体见下表。

  污染防治措施及投资估算一览表

序号

分类

建设内容
投资
（万元）

1

废水

生产废水
1座日处理规模110t/d污水处理站，拟采用“纸浆分离-调节池-气浮-A/O-消毒”工艺
20
2
废气

污水处理站恶臭气体

产臭设施密闭、喷洒生物除臭剂

1
3
噪声

设备运行噪声
安装减震垫、消声器等降噪措施

0.5
4
固废

一般固废

一般固废间，建筑面积约30m2
2
危险废物
危险废物暂存间，建筑面积约5m2
生活垃圾
垃圾桶若干
合计

/

23.5


	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站恶臭
	NH3、H2S、臭气浓度
	产臭设施密闭、喷洒生物除臭剂
	厂界满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中

恶臭污染物场界二级标

准值

	地表水环境
	生活废水
	CODcr、SS、BOD5、NH3-N、总磷
	1座日处理规模110t/d污水处理站，拟采用“纸浆分离-调节池-气浮-A/O-消毒”工艺
	满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及民权县污水处理厂收水水质要求

	声环境
	设备运行
	等效A声级
	基础减振、厂房隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	设置一般固废暂存区1处，建筑面积约30m2；设置危险废物暂存间1座，建筑面积约5m2。

	土壤及地下水污染防治措施
	加强洗料池设备维护、检修，洗料池地面及车间集水沟进行防渗处理

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	严禁烟火、落实员工责任制、配备消防器材、加强消防安全教育培训等

	其他环境
管理要求
	①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。

②建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证。项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

③按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）相关技术规范开展自行监测。




六、结论
	河南省利盈再生资源有限公司塑料回收再利用项目符合国家相关产业政策，项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	0
	0
	0
	0.0048t/a
	0
	0.0048t/a
	+0.0048t/a

	
	H2S
	0
	0
	0
	0.0002t/a
	0
	0.0002t/a
	+0.0002t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.15t/a
	0
	0.15t/a
	+0.15t/a

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	杂物
	0
	0
	0
	2.5t/a
	0
	2.5t/a
	+2.5t/a

	
	废纸浆
	0
	0
	0
	3000t/a
	0
	3000t/a
	+3000t/a

	
	污泥
	0
	0
	0
	9.355t/a
	0
	9.355t/a
	+9.355t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	3.3t/a
	0
	1.32t/a
	+1.32t/a

	危险废物
	废矿物油
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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