窗体顶端

拟审批的建设项目采取的污染防治措施 （环评报告表内容）
窗体底端

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	建设单位概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与

	1
	河南环生集再生资源回收利用有限公司年处理2000吨废旧铝塑膜项目
	商丘市民权县孙六乡省道314与国道220交界处西南角002号
	河南环生集再生资源有限公司
	本项目位于商丘市民权县孙六乡省道314与国道220交界处西南角002号，租赁已建标准化厂房进行建设，总占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米，总投资5000万元，外购低温裂解炉及配套设备进行废旧铝塑膜裂解。项目年处理2000吨废旧铝塑膜。
	1、废水：本项目生活污水经化粪池处理后由周边农户拉走肥田；循环冷却水循环使用，定期更换，更换废水回用于车间地面拖洗后全部自然蒸发，不外排；热裂解油油水分离废水经雾化后喷入热裂解炉燃烧室内燃烧。

2、废气：本项目天然气燃烧废气及裂解燃烧废气引入裂解炉燃烧室燃烧，经“低氮燃烧+干式过滤箱+二级活性炭吸附”设施处理后，由1根15m排气筒排放，排放情况满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1“其他炉窑”，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1其他行业及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）通用通用涉锅炉/炉窑A级企业相关要求、涉VOCs企业绩效引领相关要求；出料废气经集气罩收集后由袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2炭黑尘二级标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）通用涉PM企业绩效引领相关要求。
3、噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：项目除尘器收集粉尘经收集后定期外售，生活垃圾经收集后委托环卫部门拉走处理；废活性炭、油渣等收集后暂存于危废暂存间内定期委托有资质的单位进行处理。一般固废收集处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置，危险废物收集处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置。
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