审批意见                                        民环审[2025]第011号

关于民权县竹山尖工艺品有限公司年产300万套玩具，200吨工艺蜡烛生产线建设项目环境影响报告表的审批意见

民权竹山尖工艺品有限公司：

你公司（统一社会信用代码91411421MA45PWR55Q）上报的由河南盈洁环境工程有限公司编制完成的《民权县竹山尖工艺品有限公司年产300万套玩具，200吨工艺蜡烛生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，项目拟审批事项已在民权县政府网站公示期满，无异议。经研究，批复如下：  

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你公司应向社会主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项目环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、震动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同进入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和民权县第一污水处理厂进水水质要求后，进入民权县第一污水处理厂进一步处理；蒸汽发生器和循环冷却系统排污水通过市政管网直接进入民权县第一污水处理厂，废水还得随意外排。

2、废气：（1）蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，废气通过8m高排气筒排放；（2）食堂油烟经复合式高效静电油烟净化器收集处理后于房顶排放；（3）破碎工位设置集气罩，废气经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放；（4）有机废气收集，经两级活性炭吸附处理后，通过15m排气筒排放，废气排放分别满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《印刷工业挥发性有机物排放标准》 （DB41/1956-2020）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）相关标准要求。

3、噪声：工程选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：（1）一般工业固废暂存，定期外售或回用于生产；（2）危险废物暂存，定期交由有资质单位处理处置；（3）生活垃圾在厂区收集后交由环卫部门统一处理，一般固废和危险废物暂存分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，固废还得随意丢弃。  
（四）本项目建设后，主要污染物排放量满足本项目主要污染物总量指标备案表控制指标要求。

（五）如果今后国家或者我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、项目建成后，按相关规定及时进行项目竣工环境保护验收。项目建设及运行过程中，由商丘市生态环境局民权分局负责项目的日常环境监管工作。

五、本项目自批复起5年内逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、对此批复若存有异议，可自该文下达之日起60日内向河南省环保厅、商丘市生态环境局或民权县人民政府申请复议，逾期复议无效。

盖章

                                                 2025年7月21日
