审批意见                                       民环审[2025]第018号

关于商丘汇晟达塑料制品有限公司年产4000平方米中空

玻璃制品项目环境影响报告表的批复

商丘汇晟达塑料制品有限公司：

你公司（统一社会信用代码91411421MADKHW8W11）上报的由河南广咨环保科技有限公司编制完成的《年产4000平方米中空玻璃制品项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，项目拟审批事项已在民权县政府网站公示期满，无异议。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你公司应向社会主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项目环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目在施工期及运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：生活污水经化粪池处理，生活废水、清洗废水、纯水制备废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及民权县第一污水处理厂进水水质要求后，排入市政管网，废水不得随意外排。

2、废气：有机废气收集，经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），同时满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）通用行业引领性指标排放限值要求；加强管理，无组织废气满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。

3、噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：（1）一般固废收集，定期外售；（2）危险废物分类暂存，定期交有资质单位处理；（3）生活垃圾在厂区收集后交由环卫部门统一处理，固废不得随意丢弃。

（四）如果今后国家或地方颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位按新标准执行。
四、项目建成后，按相关规定及时进行项目竣工环境保护验收。项目建设过程中，由商丘市生态环境局民权分局负责项目的日常环境监管工作。

五、本项目自批复起5年内逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、对此批复若存有异议，可自该文下达之日起60日内向河南省环保厅、商丘市生态环境局或民权县人民政府申请复议，逾期复议无效。

盖章

                                           2025年12月15日
